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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产5000万支纸管生产线技术改造项目

	项目代码
	2405-320656-89-02-867437

	建设单位联系人
	***
	联系方式
	137***508

	建设地点
	江苏省（自治区）南通市 如皋市（区） / 乡（街道）长江镇如港路95号

	地理坐标
	（ 120 度 33 分 27.7393 秒， 32 度 07 分 52.4050 秒）

	国民经济
行业类别
	C2239其他纸制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	十九 造纸和纸制品业 22 38纸制品制造 223

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	如皋市长江镇人民政府
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	皋江备〔2024〕87号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	48

	环保投资占比（%）
	4.8
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	否
是：           
	用地（用海）
面积（m2）
	18963（本次技改不新增用地，依托现有厂房）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《如皋市长江镇（如皋港区）总体规划（2008-2030）》；
审批机关：南通市人民政府
审查文件名称及文号：关于《如皋市长江镇（如皋港区）总体规划（2008-2030）》的批复（通规管〔2008〕162号）

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》；
审批机关：南通市如皋生态环境局
审查文件名称及文号：《长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见，2021年1月22日

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》相符性分析，具体如下表1-1。
表1-1  与《长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见相符性
	序号
	文件要求
	技改项目情况
	相符性

	1
	加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。位于长青沙饮用水水源保护区二级保护区内的航道局码头仅进行航运海事等管理部门工作，规划期内应健全事故风险防范和应急机制，确保废水、固废能够统一收集至保护区外处理排放，不得新、改、扩排放污染物的建设项目；对位于长青沙饮用水水源保护区准保护区内码头，应依法依规提出严格的管控要求；如皋市富港水处理有限公司排污口对长青沙饮用水水源保护区存在环境制约，且规划期富港水处理有限公司废水处置容量不足，需重新开展排污口设置论证工作，在环境合理的基础上，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不利环境影响；鉴于长青沙饮用水源保护区的重要性，长青沙区域在产业及土地开发利用布局上应进一步遵循调优调轻的原则，落实生态保护管控要求。对于位于刀鲚国家级水产种质资源保护区国家级生态保护红线(核心区)范围内的9家企业，应于2025年底前关停退出，远期恢复为生态绿地，并落实续存期间的污染及风险管控要求。
	技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于航运海事等管理部门工作；不属于码头建设；技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不属于刀鲚国家级水产种质资源保护区国家级生态保护红线(核心区)范围内的9 家企业。
	符合

	2
	园区排放的污染物应根据省、市污染物排放总量管理办法以及规划实施期间生态环境部门出台的总量控制相关要求在如皋市内进行点对点削减平衡。
	技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排；固废不外排；技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。
	符合

	3
	智能制造产业园区(南区)因产业链需求，必须配套涉及电镀(含阳极氧化)工艺的，废水一类污染物不得外排，不允许对外承接电镀业务。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，技改项目不涉及电镀工艺。
	符合

	4
	完善环境基础设施，严守环境质量底线。完善区域污水排放系统，加快园区污水厂扩建及管网建设进程，污水处理厂排放标准应进一步从严提高：严禁建设燃煤锅炉， 新建工业炉窑及锅炉需使用清洁能源，根据《如皋市热电联产规划》，加快提升园区集中供热规模，满足园区发展供热需求; 加强固体废弃物的处理处置，危险废物交由有资质的单位收集处理。采取有效措施减少大气、水主要污染物和特征污染物的排放总量，确保实现区域环境质量改善目标。
	技改项目不使用燃煤锅炉，烘干房使用天然气作为燃料；技改项目产生的危险固废由有资质单位处理。废气、废水均采用有效措施处理。
	符合

	5
	严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》生态环境准入要求， 强化入区企业挥发性有机物、重金属等特征污染物排放控制，禁止与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，执行严格的行业废水、废气排放控制指标，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国内先进水平。
	技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排；固废不外排；技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。技改项目生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国内先进水平。
	

	6
	加强生态环境保护，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。园区管理部门应强化管理职能和主体责任，推动区内企业做好减排工作，做好区域防控措施，落实生态敏感区的管控要求，建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升规划区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。
	

	7
	完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力。建立环境要素的监控体系，每年开展规划区大气、水、土壤、声等环境质量的监测与管理，明确责任主体和实施时限等，重点关注长江长青沙饮用水水源保护区等保护区的环境变化情况和居住区大气环境质量变化情况，根据监测结果并结 合环境影响、区域污染物控制措施实施的 进度和效果，适时优化调整规划实施。加强规划区环境风险防范应急体系建设，完善规划区应急预案，加强演练。
	技改项目完成后将根据实际情况完善环境监测方案，并加强环境风险防范应急体系。
	符合

	8
	在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价。新一轮规划编制时应重新编制环境影响报告书。
	/
	/


根据《长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见：即如皋港区总面积111.96km2，四至范围为北至沪陕高速，西至王石线沿江公路以北、如皋港引河沿岸码头、兴港路（如港路-长江路）、长江路（兴港路-滨江路）、 滨江路（长江路-德源高科厂界）、皋靖界限，东至如海运河，南至长江皋张边界。如皋港区产业定位：重点发展高端新材料、智能装备制造和现代物流“2+1”产业发展体系，其中高端新材料重点发展前沿新材料，智能装备制造业大力发展智能设备、汽车零部件和电子信息三大领域。同时结合产业发展需求和城市副中心定位，配套发展科技服务、电子商务等生产性服务业与商贸服务、全域旅游等生活性服务业。 
技改项目属于C2239其他纸制品制造，项目位于南通市如皋市长江镇如港路95号，项目在长江镇（如皋港工业园区）规划范围内，属于工业用地，用地布局合理。
因此，技改项目的建设满足长江镇（如皋港工业园区）开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、与“三线一单”相符性分析
[bookmark: _Hlk157526827]①生态保护红线
a.与《江苏省国家级生态保护红线规划》相符性分析
根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）及《省政府关于调整取消部分集中式饮用水水源地保护区的通知》（苏政发〔2020〕82号），与技改项目距离最近的国家级生态保护红线为长江如皋段刀鲚国家级水产种质资源保护区，距离约7.32km，不在生态红线管控区范围内，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》要求。
b.与《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《如皋市生态空间管控区域调整方案》相符性分析
根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《如皋市生态空间管控区域调整方案 》，如皋市境内距离技改项目最近的生态管控区域为如皋港清水维护通道区，距离约为280m，不在生态管控区范围内。
因此，技改项目评价范围不涉及生态红线保护区域，不会导致生态红线区域生态服务功能下降。技改项目符合江苏省生态红线区域保护规划。
②环境质量底线
根据《2023年南通市生态环境状况公报》数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO相关指标均达标，O3日最大8h平均第90百分位数浓度超标，因此判定为不达标区。如皋市通过推进八大重点行业 280 家企业整治提升，促进重点行业绿色发展；面对臭氧污染严峻形势，开展臭氧污染防治、空气质量“提质增优”等专项行动。强化工业污染治理，推进全市涉水企业事故隐患排查专项行动、挥发酚专项整治行动、工业园区水污染整治专项行动等。
南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。
2023 年，南通市声环境质量总体较好，声环境质量总体较好，昼间和夜间声环境质量基本保持稳定，市区区域声环境昼间、夜间平均等效声级别值分别为56.5 分贝、45.2分贝。
技改项目所在地地表水环境及声环境质量状况均较好。运营期采取相应的污染防治措施后，废气、废水、固废均能得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。
③资源利用上线
技改项目营运过程中消耗一定量的电、水资源等资源，供水来自自来水管，用电来自当地供电管网。技改项目用电与用水不会对供电单位和自来水厂产生负担。技改项目用地性质为工业用地，技改项目用地符合用地规划。因此，技改项目的建设不会突破当地资源利用上线。
④环境准入负面清单
A、对照《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）江苏省实施细则》的附件《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）江苏省实施细则条款中的要求，技改项目符合《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）江苏省实施细则》的相关要求，具体管控要求对照详见表1-2。
表1-2 与《<长江经济带发展负面清单指南>（试行，2022年版）江苏省实施细则》相符性分析
	序号
	管控条款
	技改项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。
	技改项目不属于码头或过长江干线通道项目。
	相符

	2
	严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
	相符

	3
	严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。禁止在引用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改扩建项目应该削减排污量。引用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。
	相符

	4
	严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区国家湿地公园分别由省农业厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	相符

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	相符

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	技改项目不涉及。
	相符

	7

	禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界(即水利部门河道管理范围边界)向陆域纵深一公里执行。
	技改项目不属于化工项目。
	相符

	8
	禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	技改项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。
	相符

	9
	禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不属于太湖流域。
	相符

	10
	禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。
	技改项目不属于燃煤发电项目。
	相符

	11
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则合规园区名录》执行。
	技改项目不属于《江苏省长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则合规园区名录》中所列高污染项目。
	相符

	12
	禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。
	技改项目不属于化工项目。
	相符

	13
	禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。
	技改项目周边无化工企业。
	相符

	14
	禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。
	技改项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱项目。
	相符

	15
	禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。
	技改项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目。
	相符

	16
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。
	技改项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，不属于独立焦化项目。
	相符

	17
	禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
	技改项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目。
	相符

	18
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
	技改项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目；不属于高耗能高排放项目。
	相符


B.对照推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知，技改项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相关要求。具体管控要求对照详见表1-3。
表1-3 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》对照分析
	序号
	管控条款
	技改项目情况
	相符性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	技改项目不属于码头及过长江干线通道项目。
	相符

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。
	相符

	3
	禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范国内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。
	相符

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	相符

	5
	禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。
	相符

	6
	禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污。
	技改项目不涉及。
	相符

	7
	禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	技改项目不涉及。
	相符

	8
	禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	技改项目不属于化工项目。
	相符

	9
	禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	技改项目不属于《环境保护综合名录》中所列高污染项目。
	相符

	10
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	技改项目不属于国家石化、现代煤化工等产业。
	相符

	11
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁上的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	技改项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
	相符


C. 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，技改项目不属于其中的禁止准入类或许可准入类。具体参照情况见表1-4。
表1-4  《市场准入负面清单（2022年版）》对照分析
	序号
	管控条款
	本项目
情况
	是否属于禁止范畴

	一
	禁止准入类

	1
	法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定
	不涉及
	否

	2
	国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为
	不涉及
	否

	3
	不符合主体功能区建设要求的各类开发活动
	不涉及
	否

	4
	禁止违规开展金融相关经营活动
	不涉及
	否

	5
	禁止违规开展互联网相关经营活动
	不涉及
	否

	6
	禁止违规开展新闻传媒相关业务
	不涉及
	否

	二
	许可准入类（制造业）

	1
	未获得许可，不得从事特定食品生产经营和进出口
	不涉及
	否

	2
	未获得许可或履行规定程序，不得从事烟草专卖品生产
	不涉及
	否

	3
	未获得许可，不得从事印刷复制业或公章刻制业特定业务
	不涉及
	否

	4
	未获得许可，不得从事涉核、放射性物品生产、运输和经营
	不涉及
	否

	5
	未获得许可，不得从事特定化学品的生产经营及项目建设，不得从事金属冶炼项目建设
	不涉及
	否

	6
	未获得许可，不得从事民用爆炸物品、烟花爆竹的生产经营及爆破作业
	不涉及
	否

	7
	未获得许可，不得从事医疗器械或化妆品的生产与进口
	不涉及
	否

	8
	未获得许可，不得从事药品的生产、销售或进出口
	不涉及
	否

	9
	未获得许可，不得从事药品的生产、销售或进出口
	不涉及
	否

	10
	未获得许可，不得从事兽药及兽用生物制品的临床试验、生产、经营和进出口
	不涉及
	否

	11
	未获得许可或相关资格，不得从事武器装备、枪支及其他公共安全相关产品的研发、生产、销售、购买和运输及特定国防科技工业领域项目的投资建设
	不涉及
	否

	12
	未获得许可，不得从事船舶和渔船的制造、更新、购置、进口或使用其生产经营
	不涉及
	否

	13
	未获得许可，不得从事航空器、航空产品的制造、使用与民用航天发射相关业务
	不涉及
	否

	14
	未获得许可，不得从事特定铁路运输设备生产、维修、进口业务
	不涉及
	否

	15
	未获得许可，不得从事道路机动车辆生产
	不涉及
	否

	16
	未获得许可或强制性认证，不得从事特种设备、重要工业产品等特定产品的生产经营
	不涉及
	否

	17
	未获得许可，不得从事电信、无线电等设备或计算机信息系统安全专用产品的生产、进口和经营
	不涉及
	否

	18
	未获得许可，不得从事商用密码的检测评估和进出口
	不涉及
	否

	19
	未获得许可，不得制造计量器具或从事相关量值传递和技术业务工作
	不涉及
	否

	20
	未获得许可，不得从事报废机动车回收拆解业务
	不涉及
	否


2、与生态环境分区管控方案相符性
a. 与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析
表1-5  与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性
	管控类别
	重点管控要求
	相符性分析

	江苏省省域生态环境管控要求

	空间布局约束
	1．按照《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函（2023）880号）、《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。
2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。
3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。
4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。
5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。
	①对照江苏省环境管控单元图，技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，属于重点管控单元，不在生态红线区范围和生态管控区域内；
②技改项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业；
③技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在长江干支流两侧1公里范围内；
④技改项目不属于钢铁行业；
⑤技改项目布局不涉及重大民生项目、重大基础设施项目。

	污染物排放管控
	1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。
2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。
	技改项目建成后将实施污染物总量控制，新增大气污染物总量需能在如皋市长江镇范围内平衡。故不会突破生态环境承载力。

	环境风险防控
	1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。
2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。
3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。
4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。
	①技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在饮用水水源保护区内；
②技改项目不属于化工行业；
③技改项目建成后需进一步建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，建立应急响应联动机制，完善应急预案，对大气、废水做好长期跟踪监测与管理。危废定期交由有资质单位进行处置。加强厂区重要风险源的管控。

	资源利用效率要求
	1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。
2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。
3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不新增用地，满足土地资源总量要求；生产过程中使用电能及天然气，未使用高污染燃料，故符合禁燃区的相关要求。

	江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求

	一、长江流域

	空间布局约束
	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。
2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。
4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年)》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年)》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。
5．禁止新建独立焦化项目。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不属于石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工、焦化项目，不属于新建危化品码头项目，亦不涉及生态保护红线及永久基本农田，项目不涉及港口、码头、过江干线通道。

	污染物排放管控
	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。
2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。
	技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排。

	环境风险防控
	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。
2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。
	技改项目建成后将将根据全厂情况完善环境风险应急预案，同时储备有足够的环境应急物资，并纳入园区应急体系，实现环境风险联防联控，以能满足环境风险防控的相关要求。

	资源利用效率要求
	禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	技改项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。

	二、淮河流域

	空间布局约束
	1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。
2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。
3．在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。
	技改项目不属于淮河流域禁止新建企业；不属于通榆河一级保护区、二级保护区。


	污染物排放管控
	按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。
	技改项目建成后将实施污染物总量控制，新增大气污染物总量需能在如皋市长江镇范围内平衡。故不会突破生态环境承载力。

	环境风险防控
	禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。
	技改项目不运输剧毒化学品。原料及产品均通过汽车运输。

	资源利用效率要求
	限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。
	技改项目不属于高耗水、高耗能和重污染的建设项目。

	三、沿海地区

	空间布局约束
	1．禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。
2．沿海地区严格控制新建医药、农药和染料中间体项目。
	技改项目不属于化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目；不属于医药、农药和染料中间体项目。

	污染物排放管控
	按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。
	技改项目不向海域内排污。

	环境风险防控
	1.禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃物。
2.加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监视，防治突发性海洋环境灾害。
3.沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。
	技改项目不涉及船舶运输。

	资源利用效率要求
	至2025年，大陆自然岸线保有率不低于36.1%。
	技改项目不新增用地。


技改项目的建设符合江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果的相关要求。 
b.与《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析
表1-6 项目与《南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析表
	管控类别
	管控要求
	相符性分析

	空间布局约束
	1.严格执行《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号）、《南通市“两 减六治三提升”专项行动实施方案》（通政办发〔2017〕55号）、《南通市打赢蓝天保卫战三年行 动计划实施方案（2018~2020年）》（通政发〔2018〕63号）、《南通市土壤污染防治工作方案》（通 政发〔2017〕20号）、《南通市水污染防治工作方案》（通政发〔2016〕35 号）等文件要求。 
2.严格执行《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施细则（试行）》；禁止引进列入《南通市 工业结构调整指导目录》淘汰类的产业、列入《南通市工业产业技术改造负面清单》严格禁止的技术改造工艺装备及产品。 
3.根据《南通市长江经济带生态环境保护实施规划》（通政办发〔2018〕42号），沿江地区不再新布局石化项目。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区等重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。禁止向内河和江海直达船舶销售渣油、重油以及不符 合标准的普通柴油，禁止海船使用不符合要求的燃油。
4.根据《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94 号）、《市政府关于印发南通市化工产业环保准入指导意见的通知》（通政发〔2014〕10号），化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线1公里范围（以下简称沿江1公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。禁止建设属于国家、省和我市禁止类、淘汰类生产工艺、产品的项目。从严控制农药、传统医药、染料化工项目审批，原则上不再新上医药中间体、农药中间体、染料中间体项目（具有自主知识产权的关键中间体及高产出、低污染项目除外，分别由科技部门和环保部门认定）。沿江化工园区不再新增农药、染料化工企业。
	对照南通市环境管控单元图，技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，属于一般管控单元，不占用生态管控空间区域及国家级生态保护红线，符合空间布局约束方面的要求；本项目符合《南通市土壤污染防治工作方案》（通政发〔2017〕20号）等文件要求；对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），技改项目属于其中的允许类；技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于化工项目，符合《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号）等文件的要求。

	污染物排放管控
	1.严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件（以下简称环评文件）审批前，须取得主要污染物排放总量指标。 
2.用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的地区、水环境质量未达到要求的地区，相关污染物应 按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的地区，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
3.落实《省政府办公厅关于印发江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法的通知》（苏政办发〔2017〕115号）及配套的实施细则中，关于新、改扩建项目获得排污权指标的相关要求。
	技改项目建成后将实施污染物总量控制，新增大气污染物总量需能在如皋市长江镇范围内平衡。故不会突破生态环境承载力。

	环境风险防控
	1.落实《南通市突发环境事件应急预案（2020年修订版）》（通政办发〔2020〕46号）。 
2.根据《南通市化工产业安全环保整治提升三年行动计划（2019~2021年）》（通政办发〔2019〕102 号），保留提升的化工生产企业必须制订整治提升实施方案。严格危险废物处置管理。企业须在环评报告中准确全面评价固体废物的种类、数量、属性及产生、贮存、利用或处置情况。在安评管控类别重点管控要求中对固体废物贮存、利用处置环节进行安全性评价，并按标准规范设计、建造或改建贮存、利用处置危险废物的设施设备。生产企业应按照相关管理要求申报、处置废弃危险化学品。强化对危险废物的收集、贮存和处置的监督管理，实现危险废物监管无盲区、无死角。 
3.根据《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发〔2018〕32号），钢铁行业企业总平面布置必须符合国家规范要求，有较大变更的必须进行安全风险分析和评估论证。企业必须按规定设计、设置和运行自动控制系统，按规定实施全流程自动控制改造，有条件的鼓励创建智能工厂（装置）。企业涉及重大危险源的设施设备与周边重要公共建筑安全距离须符合国家相关标准要求。坚决淘汰超期服役的高风险设备和设施。
	技改项目建成后将根据全厂情况完善环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控；技改项目产生的一般工业固废由建设单位收集后外售，危险废物由建设单位收集后委托有资质单位处置，故能满足环境风险防控的相关要求。

	资源利用效率要求
	1.根据《中华人民共和国大气污染防治法》，禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 
2.化工行业新建化工项目须达到国内清洁生产先进水平或行业先进水平，生产过程连续化、密闭化、自动化、智能化；钢铁行业沿海地区新建钢厂、其他地区钢厂改造升级项目必须符合《江苏省钢铁行业布局优化结构调整项目建设实施标准》要求。 
3.严格控制地下水开采。落实《江苏省地下水超采区划分方案》（苏政复〔2013〕59号），在海门 区的海门城区、三厂、常乐等乡镇共计 136.9平方公里，实施地下水禁采；在如东县的掘港及马塘、岔河、洋口、丰利等乡镇，海门区除三阳、海永外的大部分地区，启东市的汇龙、吕四、北新等乡镇，通州区的东社镇、二甲镇，通州湾的三余镇等地2095.8平方公里，实施地下水限采。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不新增用地，满足土地资源总量要求；生产过程中使用电能及天然气，未使用高污染燃料，故符合禁燃区的相关要求。


技改项目的建设符合《市政府办公室关于印发南通市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（通政办规〔2021〕4号）的相关要求。
c.与市政府办公室关于印发《如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕166号）相符性分析
对照皋政办发〔2021〕166号文中附件1如皋市“三线一单”环境管控单元图，技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，属于其中的重点管控单元。对照其中附件4“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单，技改项目符合建设要求。
表1-7  项目与皋政办发〔2021〕166号文相符性分析表
	环境管控
单元名称
	如皋港工业园区

	管控单元
类别
	重点管控单元
	符合

	空间布局
约束
	1.重点发展高端新材料、智能装备制造和现代物流“2+1”产业发展体系，其中高端新材料重点发展前沿新材料，智能装备制造业大力发展智能设备、汽车零部件和电子信息三大领域。同时结合产业发展需求和城市副中心定位，配套发展科技服务、电子商务等生产性服务业与商贸服务、全域旅游等生活性服务业。
2.禁止引进钢铁、石化、化工、医药、焦化、有色、化学制浆造纸、制革、染料、印染项目。LED光电禁止引入使用液态汞和手动注汞的荧光灯制造项目。禁止引入纯电镀项目，因产业链需求，必须配套涉及电镀（含阳极氧化）工艺的，不允许对外承接电镀业务。
3.限制引入：烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放量大的企业；废水排放量大、且没有合理可行废水回用或处置途径的项目。
	技改项目属于C2239其他纸制品制造，技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排；固废不外排；技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。

	污染物排放管控
	1.水环境污染物排放量：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷分别不得超过：774.42吨/年、123.9吨/年、232.33吨/年、7.74吨/年。
2.大气污染物排放量：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物排放量分别不得超过193.90吨/年、329.36吨/年、269.98吨/年、269.29吨/年。
3.区内废水一类污染物不得外排。
	技改项目主要污染物排放总量如下：
（1）大气污染物排放量（有组织+无组织）：VOCs: 0.54524t/a，颗粒物：0.0553t/a，SO2：0.0096t/a，NOx：0.0898t/a。
技改项目完成后全厂污染物排放总量如下：
（1）大气污染物排放量：VOCs: 0.70374t/a，颗粒物：0.055376t/a，SO2：0.00453t/a，NOx：0.3187t/a。
（2）水污染物排放量（接管量/外排量）：废水量≤9563/9563t/a，COD≤3.825/0.478t/a，氨氮≤0.239/0.048t/a，总氮≤0.335/0.143t/a，总磷≤0.038/0.05t/a，SS≤2.5/0.096t/a，动植物油≤0.255/0.01t/a。

	环境风险
防控
	1.建立健全区域风险防范体系和生态安全保障系统，园区和企业按要求制定并落实突发环境事件应急预案。
2.近国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区的工业用地，加强入区企业跑、冒、滴、漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业废水不排入上述敏感区域。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，不在生态保护红线区范围内，不在《江苏省生态空间管控区域规划》规定的管控区范围内。项目建成后将根据全厂情况完善环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。

	资源开发效率要求
	1.入区企业按照《涂装行业清洁生产评价指标体系》、《机械制造清洁生产评价指标体系（试行）》等清洁生产标准中资源和能源消耗指标来进行控制，建设项目须满足单位GDP综合能耗≤0.5吨标煤/万元，单位GDP新鲜水耗≤8立方米/万元。
2.园区实行集中供热，入区企业确因工艺要求需新增工业炉窑的，应以电、天然气等清洁燃料为能源。
3.2030年企业用水总量不得超过5万吨/日、城市建设用地不得超过47.78平方公里。
4.严格执行《关于划定高污染燃料禁燃区的通知》（皋政发〔2013〕162号）的相关要求，落实相应的禁燃区管控要求。禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。
	技改项目不新增用地，满足土地资源总量要求；生产过程中使用电能、天然气，未使用高污染燃料，故符合禁燃区的相关要求。


综上所述，技改项目的建设符合《如皋市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（皋政办发〔2021〕166号）的要求。
3、产业政策相符性分析
[bookmark: _Hlk157527362]技改项目属于C2239其他纸制品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），技改项目属于允许类；对照《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函(2021)495号），技改项目不属于其中的双高产品，不属于高污染和高环境风险产品；对照《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号），要求加强两高项目管理，实现绿色转型，推动高耗能产业绿色升级，培育壮大绿色低碳产业，推动清洁能源替代，技改项目不属于目录中两高项目行业范畴；对照《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，技改项目不属于其中的两高项目。故技改项目的建设符合文件要求。
综上，技改项目的建设符合国家和地方产业政策。
4、与当地用地规划相符性
[bookmark: _Hlk157526993]对照南通市“三区三线”划定成果，技改项目位于南通市如皋市长江镇如港路95号，为城镇综合发展带，不在永久基本农田生态保护红线范围内，位于城镇开发边界，符合南通“三区三线”划定成果要求。项目用地工业用地，符合如皋市长江镇土地利用总体规划和城镇建设规划。
技改项目所在地不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》（国家发展和改革委员会，2012年5月23日）中的限制类和禁止类；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止发展的项目。
因此，技改项目选址合理，符合相关用地规划的要求。
5、与环保政策相符性分析
（1）与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析
对照“二、严格“两高”项目环评审批（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。” 
技改项目属于C2239其他纸制品制造。对照《环境保护综合名录》（2021年版），技改项目不属于其中的高污染和高环境风险产品。技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放；技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排；固废零排放。企业建成投产后将按照相关规定重新申领排污许可证并严格按照排污许可证进行排污。因此，技改项目的建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 （环环评〔2021〕45号）的要求。
（2）与《如皋市推进重点行业绿色发展实施方案》的通知（皋办〔2022〕46号）相符性分析
对照《如皋市推进重点行业绿色发展实施方案》的通知（皋办〔2022〕46号），技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排；固废不外排；技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。因此技改项目符合相关要求。
（3）《市政府办公室印发<关于进一步促进全市乡镇工业集聚区高质量发展的实施意见>的通知》（通政办发〔2022〕70号）相符性
表1-8  与通政办发〔2022〕70号文的相符性分析
	序号
	文件内容
	对照情况
	分析结论

	二、提升园区质态

	1
	4. 整合归并。各地要结合国土空间总体规划及产业发展规划，进一步优化配置土地资源，对不符合产业政策、位于城镇开发边界外较为碎片化的散乱污、低效产业、僵尸企业用地实施有计划盘活，归并入园区统筹利用，实现布局优化、“化零为整”。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，项目在如皋港工业园区规划范围内。
	符合

	三、开展分类整治

	2
	1.关闭退出一批。对周边环境影响较大、工艺装备较为落后、安全环保较多隐患、有专业规范性要求及位于生态管控区内的企业，依法依规限期关闭退出。到2023年，全面完成《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》明确的整治任务。
	技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放；技改项目生产设备均不属于淘汰或落后设备；技改项目不涉及生态红线保护区域；技改项目符合《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》要求。
	符合

	四、规范项目审批

	3
	1.规划。各地应按照国土空间规划和用途管制要求，合理确定项目选址和用地规模，严格履行审批程序。除保障农村一二三产业融合发展所需项目外，对招商中不符合规划的项目实行一票否决，各地不得为项目随意调整规划。
	技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，项目在长江镇规划范围内，项目用地属于工业用地，符合如皋市长江镇土地利用总体规划和城镇建设规划。
	符合

	4
	2.备案。项目开工前，建设单位应依法办理项目立项手续。实行备案管理的项目，建设单位通过“江苏省投资项目在线审批监管平台”向相应的项目备案机关申请备案。
	技改项目已取得备案号，项目备案号为皋江备〔2024〕87号。
	符合


（4）与挥发性有机物防治政策文件相符性分析
①与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）相符性分析
表1-9  项目与环大气〔2019〕53号文的相符性分析
	序号
	文件内容
	对照情况
	分析结论

	1
	三、控制思路与要求
（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。
（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。
	技改项目卷管工序使用低VOCs含量的胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001），有机废气去除效率为90%。
	符合

	2
	四、重点行业治理任务 
（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业 VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置 高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。
	技改项目属于C2239其他纸制品制造；技改项目卷管工序使用低VOCs含量水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	符合


②与《如皋市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（皋政办发〔2020〕89号）相符性分析
表1-10  项目与皋政办发〔2020〕89号文的相符性分析
	序号
	文件内容
	对照情况
	分析结论

	1
	（一）大力推进源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	技改项目卷管工序使用低VOCs含量的水性胶水。
	符合

	2
	（二）全面加强无组织排放控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点对含VOCs 物料（包括原辅材料、产品、废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，在确保安全的前提下，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
	技改项目卷管工序使用低VOCs含量的水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	符合

	3
	（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。
	技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	符合


③与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令 119号）的相符性分析
表1-11  项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的相符性分析
	序号
	文件内容
	对照情况
	分析结论

	1
	第十五条：排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。
	技改项目已根据相关标准以及防治技术指南， 采用了挥发性有机物污染控制技术，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。
	符合

	2
	第十七条：挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测， 记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。
	已根据监测规范制定了挥发性有机物监测计划， 委托监测机构对挥发性有机物进行监测、记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。
	符合

	3
	第二十一条：产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。
	企业对生产设备按照环境保护和安全生产要求， 设计、安装和运行挥发性有机物净化设施。
	符合


④与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的相符性
根据生态环境部《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号），技改项目符合文件中各相关要求，具体分析内容如下表1-12。由表1-12可知，技改项目的建设符合生态环境部“2020年挥发性有机物治理攻坚方案”中的相关规定。
表1-12  与“2020年挥发性有机物治理攻坚方案”对比分析
	文件要求
	技改项目情况
	分析结论

	一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生
	

	大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。
	技改项目属于C2239其他纸制品制造；技改项目卷管工序使用低VOCs含量的水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	符合

	二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制
	

	2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。
	技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	符合

	企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、废包装材料，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展 LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。
	技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。废气处理过程中产生的废过滤材料、设单位收集后定期委托有资质单位处置。
	符合

	三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率
	

	组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。
	技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	符合

	按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。
	技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。企业使用符合要求的活性炭，并定期更换活性炭，同时记录更换时间和使用量。
	符合


⑤与《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》相符性分析
根据《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》(苏大气办〔2020〕2号)，“禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各地要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度，5月底出台源头替代实施方案，在政策、资金等方面给予企业扶持。年底前基本完成汽车制造底漆、中涂、色漆工序，钢制集装箱制造箱内、箱外、木地板等工序以及家具、工程机械、船舶、钢结构、卷材等制造行业的替代任务。工业涂装行业原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。”
技改项目胶水密封桶装并放置于原料仓库。上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001），符合《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（苏大气办〔2020〕2号）的要求。
⑥与《关于印发南通市2020年重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（通大气办〔2020〕5号）的相符性分析
表1-13  技改项目与通大气办〔2020〕5号文的相符性分析
	序号
	文件内容
	对照情况
	分析结论

	1
	（一）大力推进源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。
	技改项目使用低VOCs含量的水性胶水。
	符合

	2
	（三）推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。推进使用先进生产工艺。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。
	技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	符合


⑦与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）相符性分析
表1-14  技改项目与苏环办〔2014〕128号文相符性分析
	序号
	文件内容
	对照情况
	分析结论

	1
	一、总体要求
（一）所有产生有机废气污染的企业应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。
（二）对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs 总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%。
	技改项目优先采用环保型的原辅料；配备废气收集和处理系统；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001），收集效率90%及以上，去除效率90%。 
	符合


⑧与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2 号）相符性分析
（一）明确替代要求。以工业涂装包装印刷、木材加工、纺织(附件1 )等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372- 2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。
（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、 胶黏剂等项目。2021年起,全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。
（三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上,举-反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理, 督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。对具备替代条件的，列入治理清单，推动企业实施清洁原料替代；对替代技术尚不成熟的,要开展论证核实，并加强现场监管，确保VOCs无组织排放得到有效控制；废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。
（四）建立正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和辐射固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，生产的产品80%以上符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料生产企业，已经完全实施水性等低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购等方面，给予政策倾斜；结合产业结构分布，各设区市需分别培育10家以上源头替代示范型企业。
技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于以上分阶段推进3130家企业；技改项目使用低VOCs含量的水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；根据计算，废气排气口达到国家及地方VOCs排放控制标准要求。因此符合《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》中相关要求。
⑨与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》相符性分析
根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求：
五、废气收集设施中存在的突出问题：敞开式生产未配备收集设施，未对 VOCs 废气进行分质收集，废气收集系统排风罩（集气罩）控制风速达不到标准要求，废气收集系统输送管道破损、泄漏严重，生产设备密闭不严等。
治理要求：产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。焦化行业加强焦炉密封性检查，对于变形炉门、炉顶炉盖及时修复更换；加强焦炉工况监督，对焦炉墙串漏及时修缮。制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌裝、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs 含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用VOCs质量占比小于10%的原辅材料的除外。鼓励石油炼制企业开展冷焦水、切焦水等废气收集治理。使用VOCs质量占比大于等于10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。
技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于以上分阶段推进3130家企业；技改项目使用低VOCs含量的水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001），故符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》。
⑩与《市政府办公室关于印发南通市2021年深入打好污染防治工作计划的通知》（通政办发〔2021〕16号）的相符性分析
对照《市政府办公室关于印发南通市2021年深入打好污染防治工作计划的通知》（通政办发〔2021〕16号）中“12、严格执行产品有害物质含量限值相关强制性国家标准，开展相关强制性质量标准实施情况监督抽查。13、大力推进源头替代。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。14、强化重点行业VOCs 治理减排。加强化工、工业涂装、包装印刷、油品储运等重点行业VOCs治理。”
技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于以上分阶段推进3130家企业；技改项目使用低VOCs含量的水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。故技改项目符合《市政府办公室关于印发南通市2021年深入打好污染防治工作计划的通知》（通政办发〔2021〕16号）的相关要求。
⑪与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析
对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”。 技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于以上分阶段推进3130家企业；技改项目使用低VOCs含量的水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001），未被收集的有机废气在车间内以无组织的形式排放，故技改项目有机废气排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。
⑫与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性
对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中“水基型胶黏剂VOC含量限值为50g/L，本体型胶黏剂VOC含量限值为50g/kg”，技改项目加工过程中使用的胶水属于水基型胶粘剂，具体组份为聚乙烯醇7%、高岭土13%、可溶性淀粉1.0%、草酸0.07%、水78.93%。根据建设单位提供的MSDS及检测报告，胶水中VOC含量未检出，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）VOC限值规定。
5、与《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办〔2020〕1号）相符性分析
1）危险废物贮存设施及危险废物自建利用处置设施排查。补充核查铝镁合金加工企业固体废物贮存设施是否履行立项、规划选址、用地、安全生产、消防、环境保护、建设、特种设备、职业健康以及防雷等相关手续。补充核查危险废物贮存设施及危险废物自建利用处置设施是否履行立项、规划选址、用地、建设、特种设备、职业健康以及防雷等相关手续。根据排查情况建立问题清单，移交相应职能部门依法依规处理。对废弃剧毒化学品，检查是否按照公安机关要求落实治安防范措施。对检查中发现的未列入监管范围的危废堆场、堆放点、露天场所、围挡、大棚、废旧设备堆放点等进行清理，防止污染场地和发生逃避监管行为。
技改项目属于C2239其他纸制品制造，技改项目不设置危险废物自建利用设施，企业已设置一座面积为10m2的危废贮存库，危废贮存库位于厂区内南侧，符合选址要求。技改项目不涉及废弃剧毒化学品，危废贮存库设置托盘并做好防腐防渗措施，不存在露天、围挡、大棚等堆放点。
 2）重点监管危险化学品工艺企业危险物料排查。补充核查涉及硝化等危险工艺企业排查生产工艺各环节产生的中间产生物、副产品是否属于危险废物；对不能排除易爆、易燃性的中间产生物、副产物要开展化学品物理危险性鉴定，明确物理危险性。对具有易爆、易燃性的中间产生物、副产品要建立清单，向应急等部门申报并依法依规处理。对属于危险废物的，应依法制定危险废物管理计划向生态环境部门申报，并限期规范处置，最大限度压减库存，降低风险隐患；对易爆、易燃性中间产生物、最终产生物纳入危险废物管理的，应进行预处理使其稳定化，否则按照易爆、易燃危险品管理；对实际情况与项目环评文件不符且属于重大变动的，应按照建设项目环境管理有关规定履行相关手续。
 技改企业不属于重点监管危险化学品工艺企业，生产过程中严格执行安全技术规程和生产操作规程，生产车间和仓库设置监控设施。危险废物产生后暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
6、与《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号）相符性分析
根据省发展改革委、省工业和信息化厅《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号），要求加强两高项目管理，实现绿色转型，推动高耗能产业绿色升级，培育壮大绿色低碳产业，推动清洁能源替代。技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于目录中两高项目行业范畴，故技改项目的建设符合《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》（苏发改资环发〔2021〕837号）的相关要求。
7、与江苏省发展改革委关于印发《江苏省 “两高”项目管理目录（2024年版）》的通知（苏发改规发〔2024〕4号）相符性分析
根据江苏省发展改革委关于印发《江苏省 “两高”项目管理目录（2024年版）》的通知（苏发改规发〔2024〕4号），技改项目不属于其中规定的两高项目，故本项目的建设符合要求。
8、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析
根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修改）的规定，通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。通榆河包括焦港河，以及新沂河南偏泓、盐河、八一河、引水河、沭南航道、沭北航道、蔷薇河、青龙大沟、龙北干渠相关河段；主要供水河道，包括蔷薇河、三阳河、卤汀河、泰东河、新通扬运河、引江河、如泰运河、如海运河。如皋市境内焦港河全线、如海河全线、如泰河介于如海河与焦港河之间的河段，及其河道两侧各1000m范围内与该三条河道连接的其他河道相应河段均为通榆河一级保护区。
技改项目距离如泰运河23.50km，距离如海运河7.558km，距离焦港河6.61km，项目所在地不在通榆河一级保护区范围内。技改项目实行“雨污分流”制，技改项目生活污水和食堂废水经化粪池、隔油池预处理后与初期雨水一起接管至如皋市富港水处理有限公司处理。因此技改项目的建设符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。
9、与关于印发《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏政办发〔2021〕84号）的相符性分析
根据关于印发《江苏省“十四五”生态环境保护规划》的通知（苏政办发〔2021〕84号），技改项目符合文件中各相关要求，具体分析内容如下表1-15。
表1-15  与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
	文件相关内容
	相符性分析
	是否相符

	第一节 推进大气污染深度治理

	推进固定源深度治理。全面完成钢铁行业超低排放改造，新上（含搬迁）项目全部达到超低排放标准。积极推进水泥、焦化和垃圾焚烧发电等重点设施、大型锅炉超低排放改造，推进建材、焦化、有色、化工等重点行业工业炉窑大气污染物深度治理。对焦化、水泥、垃圾焚烧发电、建材、有色等行业，严格控制物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和生产过程中的无组织排放。
	技改项目不属于焦化、水泥、垃圾焚烧发电、建材、有色等行业，符合要求。
	相符

	第二节 加强VOCs治理攻坚

	大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，全面排查使用高VOCs含量原辅材料的企业，按照“可替尽替，应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性原辅材料，加快芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。将符合低挥发性有机化合物含量产品技术要求的企业纳入清洁原料替代正面清单。
	技改项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等。
	相符

	深化工业园区、企业集群综合治理。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组建泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。
	技改项目卷管工序使用低VOCs含量的水性胶水；技改项目上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。
	相符


由表1-15可知，技改项目的建设符合《江苏省“十四五”生态环境保护规划》中的相关规定。
10、与《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）相符性分析
对照《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号），技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于其中的双高产品、不属于高污染和高环境风险产品，故技改项目建设符合要求。
11、与《江苏省大气污染防治条例》相符性分析
技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于钢铁、建材、有色、化工等大气重污染行业，使用资源利用率高、污染物排放量少的工艺和设备，采用最佳实用大气污染控制技术，减少大气污染物的产生。技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。因此技改项目符合《江苏省大气污染防治条例》相关要求。
[bookmark: _Hlk157586155]12、与《江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（苏环办〔2023〕35号）相符性分析
严控化石能源消费。严格控制煤炭消费，有序淘汰煤电落后产能，严禁新增自备煤电机组。大力推动煤电节能降耗改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，力争实现发电煤耗逐年下降。合理布点实施热电联产，推动30万千瓦及以上燃煤机组供热改造，加快供热区域热网互联互通，发展长输供热项目，逐步关停整合管网覆盖范围内燃煤小热电和燃煤锅炉。加强散煤治理，大力推进“无散煤”省份建设，2023年底前全省基本实现散煤清零。有序推进电代油、电代气和煤改气、油改气工作，严格控制油品消耗，保持天然气适度增长。实施陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、铸造等行业工业炉窑清洁能源替代，大力推进电能替代煤炭。到2025年，煤炭消费占比下降到52%左右，煤电装机占比下降到50%左右，煤电机组供电煤耗下降至290克/千瓦时左右。
加快实施低VOCs含量原辅材料替代。完善源头替代的激励性机制，按“可替尽替、应代尽代”的原则，加快制定溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂低VOCs含量原辅材料替代计划。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、辐射固化、粉末等低VOCs含量产品的比重，沿江地区、重点企业加大使用比例。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装、包装印刷和电子等行业技术成熟的工艺环节中，大力推广使用低VOCs含量涂料。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。
深入开展锅炉和炉窑综合整治。加大燃煤和燃生物质锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等锅炉）、炉窑整治力度。工业锅炉“煤改气”要坚持“以气定改、以供定需”，在落实供气合同的条件下有序推进。实施生物质锅炉综合治理，建立详细管理清单，有序推进超低排放改造、全面加强无组织管控开展掺烧专项整治。全面淘汰炉膛直径3米以下的燃料类煤气发生炉及达不到环保要求的间歇式固定床煤气发生炉，取缔燃煤热风炉；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，推进铸造行业10吨/小时及以下冲天炉改为电炉，加快推动岩棉等行业冲天炉改为电炉。
技改项目属于C2239其他纸制品制造，烘房采用天然气燃烧作为热源，不属于木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装、包装印刷和电子等行业，不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。因此技改项目符合《江苏省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（苏环办〔2023〕35号）相关要求。
13、与《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）相符性分析相符性分析
[bookmark: _Hlk157773717]对照《南通市关于加强减污降碳协同推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号），技改项目属于C2239其他纸制品制造，不属于文件中分行业目标大类。技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道抽风收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气、天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排；固废不外排。因此本项目符合相关要求。
14、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知”(苏环办〔2024〕16号)相符性分析

表1-16  技改项目与苏环办〔2024〕16号文的相符性分析
	序号
	文件内容
	对照情况
	分析结论

	一、注重源头预防

	1
	3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要依法履行相关手续并及时变更排污许可。
	技改项目属于C2239其他纸制品制造。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年本）》，技改项目属于“十七、造纸和纸制品业 22 38纸制品制造223 有工业废水或者废气排放的”，应当申领简化管理排污许可证，故技改项目排污许可类别属于简化管理。企业需在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。
	符合

	二、严格过程控制

	2
	7.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。
	技改项目依托现有危废贮存库。废过滤材料、废活性炭密封袋装，空压机含油废液密封桶装，废包装材料、劳保用品密封袋装在危废贮存库。定期委托具有危废资质单位及时清运。
	符合

	3
	9.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。产废单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，并直接签订利用处置合同，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。
	技改项目建成后需在江苏省环保脸谱-固废管理模块中申报危废信息，全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移，并与有资质单位签订利用处置合同。

	符合

	4
	10.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
	技改项目依托现有危废贮存库，目前已在危废贮存库主要出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，并通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。
	符合

	三、强化末端管理

	5
	16.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。
	技改项目企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。技改项目不涉及矿渣、污泥废物的产生。
	符合


15、与省生态环境厅关于印发《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》的通知（苏环发〔2023〕5号）相符性分析
苏环发〔2023〕5号文中“二、重点任务”主要要求如下：“2.推动环评和预案质量提升。建设项目环评文件必须做到环境风险识别、典型事故情形、风险防范措施、应急管理制度和竣工验收内容‘五个明确’”。
 技改项目环境风险评价内容已从物质危险性识别、生产系统危险性识别、环保工程危险性识别进行风险识别；已明确典型事故情形，据此进行风险分析；已明确建设项目风险防控措施及应急管理制度；已明确环保竣工验收内容中涉及的“环境风险防范措施”。 
综上，技改项目环评文件已按照苏环发〔2023〕5号要求的“五个明确”进行编制，符合《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》（苏环发〔2023〕5号）要求。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、     1、项目由来
南通大亚纸管有限公司成立于2012年09月03日，注册地位于如皋市长江镇如港路95号，主要从事纸管生产、销售；纸、纸制品、机械设备及配件销售。
2013年11月，南通大亚纸管有限公司编制了《南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支高档化纤纸管项目环境影响报告表》，并于2013年12月28日取得了如皋市环境保护局的批复，批文号为皋环表复 [2013]156号。2018年8月12日南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支（一期6000万只）高档化纤纸管项目（水、气部分）通过竣工环境保护验收，2018年9月05日南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支（一期6000万支）高档化纤纸管项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护通过如皋市环境保护局竣工环境保护验收，验收文号为皋行审环验[2018]35号。剩余1.5亿支（二期）高档化纤纸管项目暂未建设。
为了适应市场需求，南通大亚纸管有限公司拟再次投资1000万元，利用现有厂房对现有项目中年产5000万支纸管生产线进行技术改造，新增卷管机、抛光机、挤压机、整形机等设备11台（套），本次技改新增抛光（挤压）、涂布工艺，技改后工艺流程为：分条-卷管-烘干-抛光（挤压）-涂布-整形-包装入库。技改项目建成后，全厂生产能力不变，仍为年产2.1亿支纸管（其中年产1.5亿支（二期）高档化纤纸管项目暂未建设）。技改项目于2024年5月11日获得如皋市长江镇人民政府备案，备案号为：皋江备〔2024〕87号。
根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），技改项目属于“十九 造纸和纸制品业 22 38纸制品制造 223-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，需要编制环境影响评价报告表。因此南通大亚纸管有限公司委托我单位开展该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响评价报告表。
2、主体工程、产品方案及规模
技改前后项目产品方案见表2-1。
表2-1  技改前后项目产品方案一览表
	[bookmark: _Hlk139360351]序号
	生产线
	产品名称
	产品规格
	设计能力（万支）
	年工作时数（h）
	备注

	
	
	
	
	现有项目
	技改项目
	技改后全厂
	
	

	1
	一期纸管生产线
	高档化纤纸管
	内径：76.2、152.4、203.2
长度：20-3000mm
	6000
	0
	6000
	3000
	已建，本次在一期项目中进行技改，技改产能为5000万支

	2
	二期纸管生产线
	高档化纤纸管
	
	15000
	0
	15000
	3000
	暂未建设，后期根据市场情况决定是否进行建设


3、主体工程、公辅工程及环保工程
表2-2  技改前后项目主体工程、公用及辅助工程组成情况一览表
	类别
	建设名称
	设计能力
	备注

	
	
	现有项目
	技改项目
	技改后全厂
	

	主体工程
	生产车间1
	7050.04m2
	/
	7050.04m2
	本次技改涉及车间，依托现有，生产区域为1层 

	
	生产车间2
	10564m2
	/
	10564m2
	现有项目生产车间

	
	生产车间3
	1171m2
	/
	1171m2
	

	贮运工程
	原料仓库1
	1000m2
	/
	1000m2
	现有项目

	
	原料仓库2
	/
	500m2
	500m2
	技改项目新增原料仓库，在生产车间1内划分

	
	成品仓库1
	1000m2
	/
	1000m2
	现有项目

	
	成品仓库2
	/
	500m2
	500m2
	技改项目新增成品仓库，在生产车间1内划分

	
	运输
	汽车运输
	/

	公用工程	
	给水系统
	12225t/a
	82.75
	12307.75t/a
	市政供水

	
	排水系统
	9563t/a
	/
	9563t/a
	接管至如皋市富港水处理有限公司，尾水排入中心河

	
	供电系统
	181万kwh/a
	30.964万kwh/a
	211.964万kwh/a
	市政供电

	环保工程
	废气
	烘干废气
	二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	达标排放，本次新增1套一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置，对现有项目二级活性炭吸附装置进行改造，排气筒依托现有

	
	
	在线烘干废气
	/
	无组织排放
	无组织排放
	达标排放

	
	
	天然气燃烧废气
	15m高排气筒（DA001）
	15m高排气筒（DA001）
	15m高排气筒（DA001）
	依托现有，达标排放

	
	
	上蜡废气
	/
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	达标排放，排气筒依托现有

	
	
	涂布废气
	/
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	达标排放，排气筒依托现有

	
	
	抛光废气、在线抛光废气
	/
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）
	新建，达标排放 

	
	
	食堂天然气燃烧
	楼顶排放
	/
	楼顶排放
	本次不涉及，达标排放

	
	
	食堂油烟
	油烟净化器
	/
	油烟净化器
	本次不涉及，达标排放

	
	废水
	生活废水
	化粪池
	/
	化粪池
	本次不涉及，达接管标准

	
	
	食堂废水
	隔油池
	/
	隔油池
	本次不涉及，达接管标准

	
	固废
	一般固废仓库1
	50m2
	/
	50m2
	现有项目，本次不涉及

	
	
	一般固废仓库2
	/
	20m2
	20m2
	新增，生产车间1内划分

	
	
	危废贮存库
	10m2
	/
	10m2
	依托现有

	
	噪声
	基础减振、建筑隔声
	基础减振、建筑隔声
	基础减振、建筑隔声
	达标排放

	风险防范工程
	事故应急池
	容积为42m3
	新增79m3
	121m3
	在现有基础上进行改造


技改项目环保投资48万元，占总投资的比例为4.8%。技改项目建成时应同时完成技改项目的治理措施。具体环保投资情况见表2-3和表2-4。
表2-3  技改项目环保投资一览表
	序号
	污染源
	治理措施
	投资
(万元)
	数量
（个/套）
	处理能力

	1
	有组织废气
	抛光废气
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）排放
	10
	1
	满足环境管理要求

	2
	
	在线抛光
	
	
	
	

	3
	
	上蜡废气
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放（DA001）
	20
	1
	满足环境管理要求

	4
	
	涂布废气
	
	
	
	

	5
	
	烘干废气
	
	
	
	

	6
	
	天然气燃烧废气
	
	
	
	

	7
	无组织废气
	车间通风
	/
	/
	依托现有

	8
	废水
	循环冷却系统
	5
	1
	依托现有

	9
	
	事故应急池
	3
	1
	依托现有，在现有基础上进行改造，满足环境管理要求

	10
	固废
	一般固废仓库
	1
	1
	分类设置，安全暂存

	11
	
	危废贮存库
	1
	1
	依托现有，更新各类危废贮存库标志牌，分类设置，安全暂存

	12
	环境风险
	编制应急预案、设置应急处置卡，闸阀控制及配套管网建设等
	2
	/
	满足环境管理要求

	13
	环境管理
	例行监测等
	2
	/
	满足环境管理要求

	14
	
	排气筒采样口、采样平台；标志牌规范化设置等
	1
	/
	满足环境管理要求

	总计
	-
	-
	45
	-
	-


表2-4  技改项目噪声环保投资一览表
	噪声防治措施名称（类型）
	噪声防治措施效果
	噪声防治措施投资

	厂房隔声、减震、消声
	降噪25dB（A）
	1

	风机、空压机设隔声罩
	降噪30dB（A）
	2


4、主要原辅材料消耗情况及理化性质
（1）原辅材料消耗
[bookmark: _Hlk144821496]表2-5  技改项目主要原辅材料一览表
	[bookmark: _Hlk139360224]序号
	名称
	成分/规格
	现有项目年用量（t/a）
	技改年用量（t/a）
	以新带老削减量（t/a）
	全厂年用量（t/a）
	储存方式
	最大储存量（t）
	储存地点

	1
	纱纸管
	/
	***
	***
	***
	***
	散装
	1500
	生产车间1内生产区域

	2
	羊皮纸
	/
	***
	***
	***
	***
	散装
	100
	

	3
	胶水
	聚乙烯醇7%、高岭土13%、可溶性淀粉1.0%、草酸0.07%、水78.93%
	***
	***
	***
	***
	1t/桶
	5
	生产车间1原料仓库

	4
	液体蜡
	/
	***
	***
	***
	***
	25kg/桶
	0.15
	

	5
	酚醛树脂
	/
	***
	***
	***
	***
	25kg/袋
	0.1
	

	6
	酒精
	99%乙醇
	***
	***
	***
	***
	25L/桶
	0.2
	

	7
	天然气
	甲烷
	***
	***
	***
	***
	管道输送
	厂区内不贮存

	8
	柴油
	/
	***
	***
	***
	***
	厂区内不贮存


（2）理化性质
[bookmark: _Hlk144729506]表2-6  技改项目主要原辅材料理化性质表
	序号
	名称
	CAS号
	理化特性
	毒性
	燃烧性

	1
	聚乙烯醇
	9002-89-5
	白色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水(95℃以上），微溶于二甲基亚砜，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。聚乙烯醇成膜性好，对除水蒸气和氨以外的许多气体有高度的不适气性。耐光性好，不受光照影响。通明火时可燃烧，有特殊气味。无毒，对人体皮肤无刺激性。
	可燃
	无资料

	2
	天然气
	74-82-8
	CH4，无色、无臭、无味气体。熔点/凝固点（℃）： -182.5，沸点（℃）：-161.4，相对密度（水＝1）：0.42(-164℃)，相对蒸气密度（空气＝1）：0.6，闪点（℃）： -218，自燃温度（℃）： 537。溶解性： 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯等有机溶剂。
	易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
	/

	3
	高岭土
	1332-58-7
	高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族黏土矿物为主的黏土和黏土岩。是在缺少碱金属和碱土金属的酸性介质中，由火成岩和变质岩中的长石或其他硅酸盐矿物经风化作用形成。因呈白色而又细腻，又称白云土。
	无资料
	无资料

	4
	草酸
	144-62-7
	H2C2O4，无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末、氧化法草酸无气味、合成法草酸有味。150~160℃升华。在高热干燥空气中能风化。1g溶于7ml水、2ml沸水、2.5ml 乙醇、1.8ml沸乙醇、100ml乙醚、5.5ml甘油，不溶于苯、氯仿和石油醚。0.1mol/L溶液的pH值为1.3。 相对密度(d18.54)1.653。熔点101~102℃(187℃，无水)
	无资料
	LD50:2000mg/kg（兔经皮）

	5
	酒精
	64-17-5
	分子式为C2H6O，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，毒性较低，可以与水以任意比互溶，溶液具有酒香味，略带刺激性，也可与多数有机溶剂混溶。乙醇蒸汽与空气混合可以形成爆炸性混合物。
	易燃
	LD50:27060mg/kg（兔经口）；＞7430mg/kg（兔经皮）；
LC50：20000ppm 10小时（大鼠吸入）

	6
	柴油
	/
	轻质石油产品，是复杂的烃类混合物，碳原子数约10～22混合物；有色透明液体；相对密度（水=1）0.82-0.86；燃烧热为33MJ/kg；难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂；是组分复杂的混合物，沸点范围有180℃～370℃和350℃～410℃两类。
	易燃
	LD50：7500mg/kg

	7
	酚醛树脂
	
	原为无色或黄褐色透明物，呈颗粒或粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。不溶于水，溶于丙酮、酒精等有机溶剂中。
	易燃
	/


5、主要生产设备
技改项目主要生产设备见表2-7。
表2-7  技改项目主要生产设备一览表
	[bookmark: _Hlk139360288]序号
	名称
	规格
（型号）
	数量（台/套）
	所属工艺

	
	
	
	现有项目
	技改项目
	技改后全厂
	

	[bookmark: _GoBack]1
	整形机
	/
	***
	***
	***
	整形

	2
	卷管机
	/
	***
	***
	***
	卷管

	3
	分纸机
	/
	***
	***
	***
	分切

	4
	空压机
	8m3/min
	***
	***
	***
	/

	5
	烘房
	/
	***
	***
	***
	烘干

	6
	锅炉
	0.7t/h
	***
	***
	***
	

	7
	数控纸管机
	LJT-4G-HLC350
	***
	***
	***
	分切、上胶

	8
	数控纸管全自动精切机
	长度3米，三轴
	***
	***
	***
	

	9
	数控纸管全自动精切机
	长度三米，单轴，数控单刀
	***
	***
	***
	

	10
	高速数控单轴收卷分条机
	宽度可分1600mm
	***
	***
	***
	

	11
	加工152.4mm*3米单轴精切磨具
	/
	***
	***
	***
	

	12
	加工203mm*3米单轴精切磨具
	/
	***
	***
	***
	

	13
	加工152.4mm*3米三轴精切磨具
	/
	***
	***
	***
	

	14
	无轴自动纸管磨光、上蜡机
	6寸-10寸
	***
	***
	***
	抛光

	15
	磨头机
	/
	***
	***
	***
	在线抛光

	16
	自动打孔机
	DK-DNC
	***
	***
	***
	整形

	17
	挤压机
	/
	***
	***
	***
	挤压

	18
	纸屑挤压机
	
	***
	***
	***
	挤压

	19
	纸管烘干设备（烘房）
	/
	***
	***
	***
	烘干

	20
	在线烘干机
	
	***
	***
	***
	在线烘干

	21
	叉车
	3.5T
	***
	***
	***
	/

	22
	抱车
	3.5T
	***
	***
	***
	/


产能匹配性分析：
技改项目配置数控纸管机1台，根据建设单位提供资料，数控纸管机满负荷工作产能为6000万只/a。技改项目年产5000万只纸管，因此设备满足产能要求。
6、项目用排水平衡
技改项目实行“雨污分流”制，技改项目废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排。技改项目水平衡图见图2-1，技改后全厂水平衡图见图2-2（全厂水平衡图包括现有项目已批已建、待建项目、技改项目）。
[image: ]
图2-1  技改项目水平衡图（t/a）







[image: ]
[bookmark: _Hlk144735077][bookmark: _Hlk157774896]图2-2  技改后全厂水平衡图（t/a）
8、劳动定员及工作制度
劳动定员：现有项目定员250人，技改项目不新增员工，在现有项目中进行调节；
工作制度：现有项目年工作时间为300天，实行单班制（白班），每班工作10h，年工作3000h，其中烘干工序时间为每批次20h，故烘干年工作时间为6000h；技改项目工作时间与现有项目一致。
9、平面布置情况
①总平面布置原则： 
a.功能分区明确合理；b.平面布置符合消防和安全卫生要求；c.满足生产工艺流程及交通运输通畅安全；d.经济效益与环境效益相结合。
②总平面布置方案：
技改项目主要涉及生产车间1，危废贮存库。生产车间1位于厂区南侧，危废贮存库位于生产车间1南侧。生产车间1内分为生产区、原料堆放区、半成品区、周转区、成品区、一般工业固废堆放区。厂区平面布置较合理。平面布置具体见附图3。
厂区周围500米土地利用现状：根据现场调查，企业东侧为工业企业；南侧为长江智创园，西侧为南通承胜机电设备有限公司；北侧隔路为江苏沪港装饰集团有限公司和江苏亚信。企业周边环境现状见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
技改项目利用现有厂房进行建设，不新增建设用地。技改项目施工期主要为生产及辅助设备的购置、安装和调试等。施工期段，对周围环境影响不明显，因此不做环境影响分析。
二、营运期
1、工艺流程
技改项目主要进行纸管的生产，根据客户需求分为抛光纸管、挤压纸管，具体工艺见图2-3和图2-4。
①抛光纸管生产工艺流程：
[image: ]
图2-3  生产线工艺流程图-抛光纸管
[bookmark: _Hlk113969636]生产工艺流程简述：
分条：利用高速数控单轴收卷分条机将外购的纱管纸、羊皮纸按照客户要求进行分切。此工序会产生S1边角料和N噪声。
卷管：胶水经管道输送至数控纸管机机槽内，将分切好的纱管纸和羊皮纸放入槽中与胶水进行粘合，然后数控纸管机将其卷制成型。此环节在常温工作，且卷管后立即进入烘干环节。此工序会产生G1上胶废气和N噪声。考虑技改项目所用纸管胶为水性胶，且常温下作业，故此处上胶废气仅识别，不定量计算。
烘干：将卷好的半成品纸管放入烘房中以加速纸管胶干燥，使得纸管粘合更加牢固。烘房内通过天然气燃烧提供热源，烘干温度为40℃-70℃，每批烘干时间为20h（其中天然气燃烧时间为8h，其余时间为自然降温时间），烘干后将产品进行自然冷却。此工序会产生G2烘干废气、G3天然气燃烧废气和N噪声。
抛光：半成品先通过无轴自动纸管磨光机进行抛光，使得表面光滑；再进行上蜡工序，蜡液由液体蜡和99%乙醇调配而成，调配比例为2:8；最后再通过无轴自动纸管磨光机进行抛光。该工序会产生G4抛光废气、G5上蜡废气、S2废砂带和N噪声。
整形：利用数控纸管全自动精切机对成品纸管进行整形。此工序会产生S3边角料和N噪声。
包装：人工整理后包装，不合格品利用纸屑挤压机挤压后作一般工业固废处置。该工序会产生S4不合格品和N噪声。
②挤压纸管生产工艺流程：
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图2-4  生产线工艺流程图-挤压纸管
生产工艺流程：
分条：利用高速数控单轴收卷分条机将外购的纱管纸、羊皮纸按照客户要求进行分切。此工序会产生S5边角料和N噪声。
卷管：胶水经管道输送至数控纸管机机槽内，将分切好的纱管纸和羊皮纸放入槽中与胶水进行粘合，然后数控纸管机将其卷制成型。此工序会产生G6上胶废气和N噪声。考虑技改项目所用纸管胶为水性胶，且常温下作业，故此处上胶废气仅识别，不定量计算。
在线抛光：将半成品纸管通过磨光机（即在线抛光机）进行抛光。该工序会产生G7抛光废气和N噪声。
涂布：将在线抛光后的半成品纸管进行涂布工序，涂布工序使用的物料由酚醛树脂和乙醇调配而成，调配比例为1:9。该工序会产生G8涂布废气和N噪声。
在线烘干：将涂布后的半成品进行在线烘干，烘干温度为100℃，烘干时间为10s，在线烘干采用电加热。该工序会产生G9烘干废气和N噪声。
烘干：再将半成品放入烘房中进行进一步的烘干，烘干温度为40℃-70℃，每批烘干时间为20h（其中天然气燃烧时间为7h，其余时间为自然冷却）小时，烘干后将产品进行自然冷却。此工序会产生G10烘干废气、G11天然气燃烧废气和N噪声。
挤压：将烘干后的纸管进行通过挤压机进行挤压。该工序会产生N噪声。
整形：用磨头机对纸管进行整形。此工序会产生S6边角料和N噪声。
包装：人工整理后包装，不合格品利用纸屑挤压机挤压后作一般工业固废处置。该工序会产生S7不合格品和N噪声。
其他产污环节：
技改项目叉车使用过程中会产生G12车辆尾气，危废贮存会产生G13危废贮存库废气；纸管胶水带水在烘房中蒸发进入烘干废气中，高湿度的烘干废气在一级水冷装置中会产生冷凝水W1；废气处理中会产生S8除尘灰、S9废布袋、S10废活性炭、S11废过滤材料；乙醇、酚醛树脂、液体蜡、胶水等的原料包装会产生S12废包装材料；磨光机会产生S13废砂带；空压机会产生S14空压机含油废液；机械维修保养会产生S15废劳保用品。经与建设单位沟通，项目生产过程不使用润滑油或液压油，故机械维修保养过程中无废矿物油产生。
2、主要污染产生环节一览表
表2-8  主要产污环节和排污特征
	类别
	编号
	产生工序
	主要污染因子
	特征
	处理措施及排放去向

	废气
	G1、G6
	卷管
	非甲烷总烃
	间歇
	仅识别

	
	G2
	烘干
	非甲烷总烃
	间歇
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭装置+15m高排气筒（DA001）

	
	G3、G11
	天然气燃烧
	烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度
	连续
	

	
	G4
	抛光
	颗粒物
	间歇
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）

	
	G5
	上蜡
	乙醇
	间歇
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭装置+15m高排气筒（DA001）

	
	G7
	在线抛光
	颗粒物
	间歇
	布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）

	
	G8
	涂布
	乙醇
	间歇
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭装置+15m高排气筒（DA001）

	
	G9
	在线烘干
	乙醇
	间歇
	无组织排放

	
	G10
	烘干
	非甲烷总烃、乙醇
	连续
	一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭装置+15m高排气筒（DA001）

	
	G12
	车辆尾气
	SO2、NOx、CO、烃类
	间歇
	无组织排放

	
	G13
	危废仓库废气
	非甲烷总烃
	连续
	无组织排放

	废水
	W1
	冷凝
	pH、COD、SS 
	连续
	用作一级水冷装置补充水

	固废
	S1、S3、S5、S6
	分条
	废边角料
	间歇
	外售

	
	S3、S7
	包装
	不合格品
	间歇
	

	
	S8
	废气处理
	除尘灰
	间歇
	

	
	S9
	
	废布袋
	间歇
	

	
	S10
	
	废活性炭
	间歇
	委托有资质单位处置

	
	S11
	
	废过滤材料
	间歇
	

	
	S12
	原料包装
	废包装材料
	间歇
	

	
	S13
	磨光机
	废砂带
	间歇
	外售

	
	S14
	空压机
	空压机含油废液
	间歇
	委托有资质单位处置

	
	S15
	机械维修保养
	废劳保用品
	间歇
	

	噪声
	N
	各类生产设备
	/
	连续
	合理布置，厂房隔声，距离衰减




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目概况
南通大亚纸管有限公司成立于2012年09月03日，位于如皋市长江镇如港路95号，主要从事纸管生产、销售；纸、纸制品、机械设备及配件销售。目前生产能力为年产6000万只高档化纤纸管（一期项目）。
2013年11月，南通大亚纸管有限公司编制了《南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支高档化纤纸管项目环境影响报告表》，并于2013年12月28日取得了如皋市环境保护局的批复，批文号为皋环表复 [2013]156号。2018年08月12日南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支（一期6000万只）高档化纤纸管项目（水、气部分）通过竣工环境保护验收，2018年09月05日南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支（一期6000万支）高档化纤纸管项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护通过如皋市环境保护局竣工环境保护验收，验收文号为皋行审环验[2018]35号。剩余1.5亿支（二期）高档化纤纸管项目暂未建设。
现有项目环保手续情况见表2-9。
表2-9 现有项目环保手续一览表
	项目
	环评批复情况
	竣工环保验收情况
	备注

	
	审批单位
	审批文号
	验收单位
	审批文号
	验收范围：年产6000万只高档化纤纸管项目（一期），剩余1.5亿支（二期）高档化纤纸管项目暂未建设

	南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支高档化纤纸管项目环境影响报告表
	如皋市环境保护局
	皋环表复 [2013]156号
	如皋市环境保护局
	皋行审环验[2018]35号
	


2、现有项目产能、原辅料使用情况及主要设备
表2-10 现有项目已批已建项目产品方案
	序号
	工程名称（车间、生产装置或生产线）
	产品名称及规格
	设计能力（亿支/年）①
	设计能力（万支/年）
	验收能力（万支/年）
	年运行时数（h）

	1
	高档化纤纸管生产线
	高档化纤纸管
	2.1
	2.1
	6000
	3000


注：①项目实际建设过程中为分期建设，一期为年产6000万支高档化纤纸管项目，项目已完成验收，二期项目目前暂未建设。 
[bookmark: _Hlk166329009]表2-11  现有项目已批已建项目主要原辅料消耗一览表
	序号
	名称
	环评预估年耗量（t/a）
	一期项目验收年耗量（t/a）

	1
	纱纸管
	11314
	11314

	2
	羊皮纸
	114
	114

	3
	胶水
	1143
	1143


表2-12  现有项目已批待建项目主要原辅料消耗一览表
	序号
	名称
	待建项目环评预估年耗量（t/a）

	1
	纱纸管
	28286

	2
	羊皮纸
	286

	3
	胶水
	2857


表2-13  现有项目已批已建主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	环评数量（台/套）
	一期项目验收数量（台/套）
	一期项目目前实际建设数量（台/套）

	1
	整形机
	/
	18
	7
	12（8用4备）

	2
	卷管机
	/
	10
	2
	7（6用1备）

	3
	分纸机
	/
	8
	2
	3

	4
	空压机
	50HP
	4
	2
	3

	5
	烘房
	/
	4
	1
	3

	6
	燃气导热炉
	/
	1
	1
	0（实际已调整为锅炉）

	7
	锅炉
	0.7t/h
	0
	0
	1


3、现有项目生产工艺流程及产污环节
生产工艺简介：
[image: ]
图2-5 生产工艺流程图
[bookmark: _Hlk18375097]工艺流程简述：
分纸：将外购的纱管纸和羊皮纸用分纸机切成相应的尺寸。此工序会产生S1废纸和N噪声。
卷管：切好的纸经输送设备传送至卷管机，输送过程中纸条经过胶水槽，粘上胶水后的纸条利用卷管机卷成管状。卷管过程在常温下进行，无需加热。此工序会产生N噪声。
烘干：将湿的纸管放入烘箱进行烘干，烘干温度约70-80℃。此工序会产生G2烘干废气、G3天然气燃烧废气和N噪声。
精切：烘干后的纸管经整形机进行精切。此工序会产生S2废纸和N噪声。
输送：将精切后的纸管输送至整形机。此工序无污染物产生。
整形：用整形机再次对纸管进行整形。此工序会产生S3废纸管和N噪声。
装箱入库：整形合格后的产品装箱入库。此工序无污染物产生。
4、现有项目污染物排放及治理情况
表2-14  现有项目已批已建污染物排放及治理情况表
	污染物产生工段
	污染物
	环评中防治措施
	验收中治理设施
	目前实际建设情况
	存在差异

	废水
	生活废水
	接管至上海电气（南通）水处理有限公司集中处理
	经化粪池预处理后用作农肥
	经化粪池预处理后接管至如皋市水处理有限公司处理
	与环评一致，验收时污水管网暂未铺设到位，故用作农肥

	
	食堂废水
	经隔油池预处理后接管至上海电气（南通）水处理有限公司集中处理
	经隔油池预处理后用作农肥
	经隔油池预处理后接管至如皋市水处理有限公司处理
	

	废气
	烘干废气
	二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）
	环评和验收时废气处理装置为1套活性炭吸附装置，实际为3套二级活性炭处理装置处理后合并1根15m高排气筒排放（DA001）

	
	导热油炉燃料废气
	15m高排气筒（DA002）
	15m高排气筒（DA002）
	/
	目前导热油炉已停止使用，加热通过锅炉供热，天然气燃烧废气与经二级活性炭吸附装置处理后的烘干废气一起通过15m高排气筒排放（DA001）

	
	锅炉天然气燃烧废气
	/
	/
	15m高排气筒（DA001）
	天然气燃烧废气与经活性炭吸附装置处理后的烘干废气一起通过15m高排气筒排放（DA001）

	
	食堂燃料废气
	无组织排放
	无组织排放
	无组织排放
	无

	
	食堂油烟废气
	油烟净化器+楼顶排放
	油烟净化器+楼顶排放
	油烟净化器+楼顶排放
	无

	噪声
	基础减震、隔声
	基础减震、隔声
	基础减震、隔声
	无

	固废
	一般固废仓库：20m2；危废仓库：10m2
	一般固废仓库：20m2；危废仓库：10m2
	一般固废仓库：20m2；危废仓库：10m2
	无
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图2-11  现有项目实际废气处理工艺流程图
（1）大气污染物排放情况
现有项目已批已建项目产生的废气主要为烘干废气、天然气燃烧废气、食堂燃料废气、食堂油烟废气。验收时烘干废气经活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA002），导热油炉天然气燃烧废气通过15m高排气筒排放（DA001）。
根据《南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支高档化纤纸管项目（一期项目）竣工环境保护验收监测表》（验收监测报告表编号：〔2017〕恒安（验）字第（008）号）中验收监测数据如下：
表2-15  现有项目验收时导热油炉燃烧废气排气筒（Q1）出口监测结果表
	测点位置
	监测日期
	样品号
	排气量
	颗粒物
	二氧化硫
	氮氧化物

	
	
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h
	mg/m3
	kg/h
	mg/m3
	kg/h

	导热油炉燃烧废气排气筒Q1
	2016.12.27
	1
	750
	2.9
	2.18×10-3
	ND
	＜1.15×10-2
	80
	6×10-2

	
	
	2
	733
	3.2
	2.35×10-3
	ND
	＜1.15×10-2
	76
	5.57×10-2

	
	
	3
	692
	2.9
	2.01×10-3
	ND
	＜1.15×10-2
	78
	5.40×10-2

	
	2016.12.28
	1
	721
	3.6
	2.6×10-3
	ND
	＜1.15×10-2
	81
	5.84×10-2

	
	
	2
	736
	2.6
	1.91×10-3
	ND
	＜1.15×10-2
	81
	5.96×10-2

	
	
	3
	768
	3.0
	2.3×10-3
	ND
	＜1.15×10-2
	81
	6.22×10-2

	
	平均值
	733
	3.0
	2.2×10-3
	ND
	＜1.15×10-2
	80
	5.86×10-2


表2-16  现有项目验收时烘干工序废气排气筒（Q2）出口监测结果表
	测点位置
	监测日期
	样品号
	排气量
	非甲烷总烃

	
	
	
	m3/h
	mg/m3
	kg/h

	烘干工序废气排气筒Q2
	2016.12.27
	1
	172
	1.02
	1.75×10-4

	
	
	2
	212
	1.04
	2.20×10-4

	
	
	3
	196
	1.00
	1.96×10-4

	
	2016.12.28
	1
	198
	1.10
	2.18×10-4

	
	
	2
	214
	1.16
	2.48×10-4

	
	
	3
	200
	1.18
	2.36×10-4

	
	平均值
	199
	1.08
	2.15×10-4


表2-17  无组织废气监测结果统计表
	监测点位
	监测日期
	颗粒物（mg/m3）
	非甲烷总烃（mg/m3）

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	厂界上风向G1
	2016.12.27
	0.066
	0.084
	0.100
	0.34
	0.33
	0.38

	厂界下风向G2
	
	0.069
	0.076
	0.102
	0.47
	0.47
	0.51

	厂界下风向G3
	
	0.071
	0.089
	0.117
	0.64
	0.62
	0.59

	厂界下风向G4
	
	0.072
	0.091
	0.118
	0.61
	0.61
	0.56

	厂界上风向G1
	2016.12.28
	0.050
	0.068
	0.100
	0.33
	0.35
	0.32

	厂界下风向G2
	
	0.066
	0.061
	0.102
	0.4
	0.44
	0.42

	厂界下风向G3
	
	0.068
	0.084
	0.097
	0.46
	0.51
	0.53

	厂界下风向G4
	
	0.068
	0.083
	0.105
	0.58
	0.66
	0.51

	下风向最大浓度
	0.118
	0.66


验收监测结果表明：南通大亚纸管有限公司导热油炉燃烧废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉限值且颗粒物、二氧化硫排放浓度足现行环保要求《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1相关限值，但氮氧化物排放浓度不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1相关限值；烘干工序非甲烷总烃有组织监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求且满足现行环保要求《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1相关限值；厂界无组织废气监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求且满足现行环保要求《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3相关限值。
目前实际烘干废气经活性炭吸附装置处理后与天然气燃烧废气一起通过15m高排气筒排放（DA001），食堂燃料燃烧废气和经油烟净化器处理后的食堂油烟一起通过楼顶排放。
根据现有项目2023年例行监测报告（编号为：（2023）裕和（气）字第（791）），污染物均能实现达标排放，暂未对天然气燃烧废气进行监测。有组织废气监测结果见表2-18。
表2-18  现有项目排气筒（DA001）出口监测结果表
	监测点位
	1#排气筒出口
	采样日期
	2023.11.6

	排气筒高度
	15m
	处理设施
	活性炭吸附装置

	检测项目
	单位
	检测数值
	排放限值

	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	

	烟道截面积
	m2
	0.0707
	/

	含湿量
	%
	1.3
	1.3
	1.3
	/

	烟气温度
	℃
	17.5
	17.5
	17.5
	/

	烟气流速
	m/s
	7.53
	7.58
	7.53
	/

	标杆流量
	Nm3/h
	1589
	1579
	1588
	/

	非甲烷总烃排放浓度
	mg/m³
	11.1
	9.72
	12.5
	60

	非甲烷总烃排放速率
	kg/h
	0.018
	0.015
	0.020
	3


表2-19  现有项目无组织废气监测结果统计表
	监测点位
	监测日期
	非甲烷总烃（mg/m3）

	
	
	1
	2
	3

	厂界上风向G1
	2023.11.6
	0.59
	0.52
	0.58

	厂界下风向G2
	
	0.66
	0.70
	0.68

	厂界下风向G3
	
	0.75
	0.72
	0.77

	厂界下风向G4
	
	0.72
	0.78
	0.64

	下风向最大浓度
	0.78


监测结果表明：现有项目有组织和无组织排放的非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。
（2）水平衡及水污染物排放情况
①水平衡
现有项目已批已建项目用水主要为：生活用水、食堂用水、绿化用水。现有项目水平衡见图2-12。
[image: ]
图2-12  现有项目已批已建项目水平衡图（单位：t/a）
②水污染物排放
现有项目无工艺废水，废水主要为生活污水和食堂废水，生活污水经化粪池预处理后与经隔油处预处理后的食堂废水一起接管至如皋市富港水处理有限公司处理。
根据《南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支高档化纤纸管项目（一期项目）竣工环境保护验收监测表》（验收监测报告表编号：〔2017〕恒安（验）字第（008）号）中验收监测数据如下：

表2-19  废水监测结果表
	检测项目
	单位
	采样日期
	检测值
	限值
	达标情况

	
	
	
	1
	2
	3
	
	

	pH
	无量纲
	2016.12.27
	7.33
	7.42
	7.47
	5.5-8.8
	达标

	化学需氧量
	mg/L
	
	135
	129
	130
	200
	达标

	悬浮物
	mg/L
	
	45
	41
	48
	100
	达标

	氨氮
	mg/L
	
	15.2
	15.7
	14.9
	45
	达标

	总磷
	mg/L
	
	2.61
	2.65
	2.49
	8
	达标

	总氮
	mg/L
	
	18.1
	19.0
	18.5
	70
	达标

	动植物油
	mg/L
	
	0.56
	0.50
	0.56
	100
	达标

	LAS
	mg/L
	
	0.53
	0.50
	0.51
	8
	达标

	pH
	无量纲
	2016.12.28
	7.36
	7.41
	7.44
	5.5-8.8
	达标

	化学需氧量
	mg/L
	
	138
	128
	133
	200
	达标

	悬浮物
	mg/L
	
	47
	40
	42
	100
	达标

	氨氮
	mg/L
	
	15.4
	15.1
	15.6
	45
	达标

	总磷
	mg/L
	
	2.37
	2.59
	2.20
	8
	达标

	总氮
	mg/L
	
	17.8
	18.1
	18.1
	70
	达标

	动植物油
	mg/L
	
	0.49
	0.43
	0.58
	100
	达标

	LAS
	mg/L
	
	0.51
	0.48
	0.52
	8
	达标


验收监测结果表明：南通大亚纸管有限公司总排口废水pH、化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂排放浓度符合《农田灌溉水质标准》(GB5054-2005)表1中旱作标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准限值。
根据现有项目2024年例行监测报告（编号为：（2024）裕和（综）字第（429）），各污染物均能实现达标排放，废水监测结果见表2-20。
表2-20  废水监测结果表
	检测项目
	单位
	采样日期
	检测值
	限值
	达标情况

	pH
	无量纲
	2024.05.15
	8.1
	6-9
	达标

	化学需氧量
	mg/L
	
	100
	500
	达标

	悬浮物
	mg/L
	
	53
	400
	达标

	氨氮
	mg/L
	
	1.37
	45
	达标

	总磷
	mg/L
	
	0.42
	8
	达标

	总氮
	mg/L
	
	6.72
	70
	达标

	动植物油
	mg/L
	
	12.4
	100
	达标


监测结果表明：现有项目总排口废水pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值，氨氮、总磷、总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准限值。
（3）噪声监测情况
根据《南通大亚纸管有限公司新建年产2.1亿支高档化纤纸管项目（一期项目）竣工环境保护验收监测表》（验收监测报告表编号：〔2017〕恒安（验）字第（008）号）中验收监测数据如下：
表2-21  噪声监测情况一览表
	检测日期
	检测点位
	昼间检测结果
dB(A)
	限值
dB(A)

	2016.12.27
	厂界东侧外1m
	49.8
	65

	
	厂界南侧外1m
	62.9
	65

	
	厂界西侧外1m
	52.5
	65

	
	厂界北侧外1m
	53.1
	65

	2016.12.28
	厂界东侧外1m
	50.1
	65

	
	厂界南侧外1m
	63.5
	65

	
	厂界西侧外1m
	52.7
	65

	
	厂界北侧外1m
	53.6
	65


验收监测结果表明：南通大亚纸管有限公司各厂界环境噪声所测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值。
根据现有项目2024年例行监测报告（编号为：（2024）裕和（综）字第（429）），厂界噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值，噪声监测情况见表2-22。
表2-22  噪声监测情况一览表
	检测日期
	检测点位
	检测时间
	检测结果
dB(A)
	限值
dB(A)
	风速
（m/s）

	2024.05.15
	厂界东侧外1m
	13:47-14:18
	52
	65
	3.6

	
	厂界南侧外1m
	13:47-14:18
	56
	65
	3.6

	
	厂界西侧外1m
	13:47-14:18
	57
	65
	3.6

	
	厂界北侧外1m
	13:47-14:18
	55
	65
	3.6


监测结果表明：现有项目各厂界环境噪声所测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值。
（4）固废
现有项目产生的固废主要为废纸、废纸管、废活性炭、生活垃圾、废动植物油。
表2-23  现有项目固废产生及处置情况表  （单位：t/a）
	序号
	固废名称
	废物类别
	废物代码
	环评预估量（t/a）
	实际产生量（t/a）①
	实际处置方式

	1
	废纸、废纸管
	一般工业固废
	900-005-S17
	400
	100
	外售

	2
	胶水桶
	
	900-041-49
	10
	2.5
	供应商回收

	3
	废活性炭
	危险废物
	900-039-49
	7.664
	7.664
	委托有资质单位处置

	4
	生活垃圾
	一般固废
	900-099-S64
	37.5
	9
	环卫清运

	5
	废动植物油
	
	900-001-S61
	1.299
	0.16
	


注：①此处为现有项目已批已建项目固废实际产生的量。
5、现有项目污染物排放量汇总
现有项目污染物排放量汇总见表2-24。
表2-24  现有项目污染物排放汇总表  （单位：t/a）
	类别
	污染物名称
	项目环评总量控制指标
	验收时实际排放量①

	废水（接管量/外排量）
	废水量
	9563
	3525

	
	COD
	3.825 /0.478
	0.4659 /0.1763

	
	SS
	2.5 /0.096
	0.1545/0.0353

	
	氨氮
	0.239 /0.048
	0.0540/0.0176

	
	总氮
	0.335 /0.143
	0.0644/0.0529 

	
	总磷
	0.038 /0.065
	0.088/0.0018 

	
	动植物油
	0.255 /0.010
	0.0018/0.0035 

	废气
	污染物
	项目总量控制指标
	验收时实际排放量

	
	非甲烷总烃
	0.416
	0.00043

	
	烟尘
	0.0001
	0.0022

	
	二氧化硫
	0.043
	0.00575

	
	氮氧化物
	0.202
	0.0508


注：①因现有项目验收报告中未核算总量，此处根据验收监测数据进行核算。
6、现有环境管理情况
现有项目（一期项目）已通过环保“三同时”验收。日常管理情况如下：
为了保证环境管理工作的正常开展，南通大亚纸管有限公司已建立一套环境管理结构，公司总经理为公司环境保护第一责任人，负责企业日常环境管理与监测的具体工作，落实上级环境管理部门下达的各项环境管理任务，审定厂内各项环境管理规章制度、环境保护年度计划和长远规划等，并协调厂内各部门的环境管理工作。公司环境管理档案基本齐全，各类环保处理设施运行台账、原始记录基本清楚完整。设施运行良好，整体环境管理水平较好。
2）环境监测计划与落实情况
①验收过程监测结果
一期项目已建成，验收过程中经过第三方监测：废气、水、噪声均符合相关标准。
②例行/环境监测计划
企业目前暂未严格按照例行监测计划进行监测，待此次技改项目建设后全厂开展例行监测。
7、现有风险防范措施
1）废气处理设施风险防范
①对废气处理设施定期检查、维护、更换，以确保废气处理设施正常运行；
②制定废气处理设施操作规程，责任到专人负责；
③废气治理设施设有标识，注明注意事项，以防止误操作后以外的事故排放；
④增加备用设备：以备事故发生时及时更换，以备事故发生时作应急处理；
⑤事故停产：发生事故时，对废气处理装置进行维修更换，在确保废气处理装置有效运行的情况下方可继续投产。目前为止，未发生过此类事故。
2）物料储运方面风险防范
①确保仓储条件如通风、温度、湿度、防日晒等良好，符合《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、GB17916-1999《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）要求；
②根据物料的特性确定其类别实行隔离、隔开、分离储存，严禁混存；
③对每批进料进行标识，记录，包括来源单位、进料日期、名称及相应备注。仓储物料实行定置管理；
④仓储区域设置醒目的安全标志，严禁各类火种。所有带电、用电电气均应防爆。物料开桶、分装等操作均应在库房外进行，不得使用易产生火花的铁制工具，并采取静电接地措施，防止静电危害；
⑤加强对包装容器的检查，必须使用定点资质单位生产的包装容器；
⑥危险化学品的运输，项目单位应委托具备相应资质单位承运。厂区内物料的搬运应注意谨慎操作，不得摔、碰、撞、击、拖拉、滚动等，防止包装容器破损、物料泄漏而导致事故。
3）火灾、爆炸事故风险防范
①合理分区，在防爆区内杜绝火源。
按照有关要求，新建工程的安全卫生设计，应充分考虑生产装置区与生活区、防爆区与非防爆区之间的防火间距和安全卫生距离。
②在爆炸危险区域内的照明、电机等电力装置的选型设计，结合其所在区域的防爆等级，严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求进行。
③采取防静电、明火控制等措施。
④设立报警系统、消防废水收集池。
9、应急预案情况
南通大亚纸管有限公司位于如皋市长江镇如港路95号，于2022年2月编制了南通大亚纸管有限公司突发环境事件应急预案，并于2022年3月5日取得备案证，备案证编号：320682-2022-058-L。
9、排污许可证执行情况
南通大亚纸管有限公司位于如皋市长江镇如港路95号，于2021年5月申报排污许可证，并取得排污许可证，证书编号：9132068205349223XB001P。南通大亚纸管有限公司于2023年9月因锅炉排放标准变化进行了排污许可证变更，已于2023年9月5日提交申请并审批通过，并于2023年9月5 日完成许可证延续。企业严格按要求填报排污许可证执行报告（年报），目前暂未按照排污许可证自行监测计划开展自行监测，未按照许可证要求相应频次对天然气燃烧废气及噪声进行监测。
10、现有项目存在的问题及整改措施
（1）存在的主要问题
1）现有项目未核算事故应急池；
2）企业未严格按照排污许可自行监测计划进行自行监测，未按照许可证要求相应频次对天然气燃烧废气及噪声进行监测；
3）现有项目环评中4个烘干房的烘干废气经1套活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（DA001）；燃油导热炉天然气燃烧废气经15m高排气筒排放（DA002）；目前已建设3个烘干房， 3个烘干房的烘干废气分别经3套活性炭吸附装置处理后与锅炉天然气燃烧废气一起通过15m高排气筒排放（DA001）。
4）生产车间平面布置与验收时不一致，原位于生产车间1的生产线搬至生产车间2中。
5）现有项目环评固废中未识别空压机含油废液、废劳保用品。
6）根据验收监测结果导热炉天然气燃烧废气氮氧化物监测结果符合环评报告中《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉限值，但排放浓度不能满足现行环保要求《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1相关限值。且根据验收监测报告计算可知，颗粒物排放量超过批复总量。
（2）整改措施
1）本次技改对全厂一并核算事故应急池容积和初期水池的容积；
2）待此次技项目建成后，企业严格按照排污许可自行监测计划进行自行监测；
3）对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），废气处理装置数量的变化、排气筒的数量的变化不涉及污染物种类和排放量的增加，故不属于重大变化，待此次技改项目建成后一并对该排气筒进行验收。
4）对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），平面布置的变化不涉及污染物种类、排放量的变化且不新增敏感目标，故不属于重大变动，待此次技改项目建成后一并验收分析。
5）此次环评在固废中将现有项目未识别的空压机含油废液、废劳保用品一并识别和核算。
6）目前燃气导热炉已更换成燃气锅炉，企业需对燃气锅炉定期进行维护，并对燃气锅炉天然气燃烧废气进行监测，确保排放符合现行环保要求《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中相关限值。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、大气环境质量现状
（1）常规污染物质量现状
本项目所在地环境空气质量功能为二类，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。评价基准年选择2023年为评价基准年，数据来源于《2023年南通市生态环境状况公报》。如皋市空气质量现状见表3-1。
表3-1  2023年如皋市环境空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/
%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	9
	60
	15
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	22
	40
	55
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	51
	70
	72.86
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32
	35
	91.42
	达标

	CO
	日平均第95百分位数浓度
	1100
	4000
	27.5
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位数浓度
	169
	160
	105.63
	不达标


根据《2023年南通市生态环境状况公报》数据，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），除区域O3日最大 8 小时滑动平均值第90 百分位数超标，其他基本项目年评价指标均达标，因此判定为不达标区。
根据《南通市2022-2023年臭氧污染综合治理实施方案》，我市工作目标为加快推进清洁原料源头替代，大力实施重点工艺环节综合治理，深入推动重点行业超低排放改造及深度治理，2023年6月底前基本完成2000个VOCs和NOx治理重点工程项目，进一步削减VOCs和NOx排放量，全市环境空气质量保持同比改善。实施臭氧污染治理，包括五大行动：（一）全面开展含VOCs原辅材料源头替代行动；（二）全面开展VOCs污染综合治理行动；（三）全面开展氮氧化物污染治理提升行动；（四）全面开展臭氧精准防控体系构建行动；（五）全面开展污染源监管能力提升行动。通过上述措施，我市大气环境质量状况可以得到进一步改善。
（2）区域污染物环境质量现状
本次项目特征污染因子TSP、NOX、非甲烷总烃、乙醇，其中乙醇无国家、地方环境空气质量标准，故此次仅对TSP、NOX、非甲烷总烃环境质量现状标准进行分析。
[bookmark: _Hlk92233431]为了解工程所在地区其他污染物环境质量现状，技改项目TSP、非甲烷总烃环境质量现状浓度引用江苏国创检测技术有限公司测报告中环境空气监测数据（监测报告编号：（2023）国创（气）字第（013）号），监测地点为G9三洞口村，监测点位与技改项目距离1044m，监测时间为2022年12月24日~2022年12月30日；NOx现状浓度引用江苏恒安检测技术有限公司检测报告（编号：（2024）恒安（气）字第（441）号），监测点位位于技改项目边界南侧约617m，监测时间为2022年7月16日的14:00~2022年7月23日的8:00，监测点位外环境无较大变化，区域内未新增明显大气污染源，监测时段为近三年的监测数据，在有效引用期限范围内，因此引用数据有效。
表3-2  其他污染物环境质量现状
	点位名称
	污染物
	最大浓度（mg/m3）
	最小浓度（mg/m3）
	评价标准（mg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	达标情况

	三洞口村
	TSP
	0.201
	0.196
	0.9
	22.33
	达标

	
	非甲烷总烃
	0.97
	0.43
	2
	48.5
	达标

	南通昊科新材料科技有限公司
	NOx
	0.044
	0.031
	0.25
	17.6
	达标


监测结果表明，大气环境中TSP、非甲烷总烃、NOx浓度无超标现象；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
2、水环境质量现状
（1）饮用水源水
全市均以长江水作为饮用水源，长江狼山水源地（对应狼山水厂、崇海水厂）、长江洪港水源地（洪港水厂）、长江长青沙水源地（对应如皋鹏鹞水厂）、长江海门水源地（海门长江水厂）符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。全市共计年取水量6.03亿吨，饮用水源地水质达标率均为100%。
（2）地表水
南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、北凌河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。
（3）地下水
2023年，南通市省控以上23个地下水区域监测点位，水质达Ⅲ类的6个，满足Ⅳ类标准的14个，水质为Ⅴ类的3个，分别占比26.1%、60.9%、13.0%，与2022年相比，地下水水质总体有所好转，Ⅳ类及以上水质占比为87.0%，增加13.3个百分点，相应Ⅴ类比例减少13.3个百分点。
3、声环境质量现状
①区域环境噪声
2023年，如皋市昼间区域噪声平均等效声级在50.1～53.7 dB(A)之间，夜间区域噪声平均等效声级在41.7～44.7 dB(A)之间，区域声环境等级均处于二级水平。
②道路交通噪声
2023年，四县（市）、海门区交通干线昼间噪声平均等效声级值在61.1~67.2 dB(A)之间，夜间噪声平均等效声级值在50.1~55.9 dB(A)之间，各县（市、区）城区昼、夜间道路交通噪声环境质量均处于一级（好）水平。与2022年相比，四县（市）及海门区昼间道路交通噪声基本稳定，声环境质量处于一级（好）水平，其中海安、如皋、如东、海门平均等效声级均有所上升，上升幅度在0.8~ 3.1 dB(A)之间，启东昼间道路交通噪声平均等效声级下降0.4 dB(A)。与“十三五”期间相比，四县（市）及海门区夜间道路交通噪声基本稳定，声环境质量处于一级（好）水平，其中海安、如皋、海门平均等效声级均有所下降，下降幅度在1.6~ 1.9 dB(A)之间，如东、启东道路交通噪声平均等效声级分别上升0.8 dB(A)和0.3 dB(A)。
③功能区噪声
2023年，各类功能区噪声昼间总测次达标率为100%，夜间总测次达标率为98.7%，相比2022年各类功能区声环境质量基本保持稳定。
④技改项目周边声环境质量
根据《如皋市区声环境功能区划分调整方案》及南通市如皋市生态环境局关于对《如皋市区声环境功能区划分调整方案》部分条文的解释（通如皋环〔2020〕67 号），技改项目所在区域为3类声环境功能区，因此技改项目厂界声环境质量执行3类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周50米范围内不存在声环境敏感目标，无需对声环境质量进行监测，故本次环评不对声环境质量现状监测。
4、地下水、土壤环境质量
技改项目不涉及地下水开采，项目乙醇、胶水、液体蜡、酚醛树脂等均采用密封桶装储存于原料仓库，故不会发生泄漏，生产车间地面均采取硬化防腐防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径。项目废气污染物主要为少量挥发性有机物，且为非持久性挥发性有机物，不会对土壤、地下水造成影响。
根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评〔2020〕33号）的要求，报告表原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。技改项目不存在土壤、地下水污染途径，因此不开展土壤、地下水环境现状调查。
5、生态环境
技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，利用现有厂房进行建设，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态环境调查。
6、电磁辐射
技改项目不涉及电磁辐射内容。

	环境
保护
目标
	1、大气环境
技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，根据现场踏勘及项目周边情况，本次评价调查了项目周边500m范围内大气环境保护目标。技改项目周边环境空气保护目标见表3-2。
表3-2  环境空气保护目标一览表
	名称
	坐标
	保护
对象
	保护
内容
	环境
功能区
	规模户数/人数
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	永福居委
	120°33'47.4089"
	32°07'56.9312"
	居民区
	环境
空气
	二类区
	5户
	E
	405

	
	120°33'35.7330"
	32°07'46.1932"
	居民区
	环境
空气
	二类区
	19户
	S
	186

	
	120°33'32.3034"
	32°07'38.7435"
	居民区
	环境
空气
	二类区
	5户
	S
	383

	永丰村
	120°33'14.1210"
	32°07'40.0218"
	居民区
	环境
空气
	二类区
	15户
	SW
	489


2、地表水环境
技改项目周围主要水环境保护目标见下表。
表3-3  主要水环境保护目标一览表
	保护
对象
	保护
内容
	保护
内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	距离厂界最近距离/m
	与本项目的
水利联系
	环境
功能

	如皋港引河
	水质
	水质
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准
	W
	280
	有，雨水接纳河流
	Ⅲ类

	中心河
	水质
	水质
	
	SW
	4900
	有，纳污水体
	Ⅲ类


3、声环境
技改项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
4、地下水环境
技改项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境
技改项目利用现有厂房，无新增用地，不涉及无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
[bookmark: _Hlk144731174]技改项目生产过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃、乙醇有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1相关限值；厂界非甲烷总烃、乙醇、颗粒物无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3相关限值，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2相关限值；烘干工序天然气燃烧产生的污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相关标准。 
表3-4 技改项目大气污染物排放标准     单位：mg/m3
	产生工序
	污染物名称
	有组织排放
	无组织排放
	标准来源

	
	
	排气筒高度（m）
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许 排放速率（kg/h）
	监控位置
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
	监控位置
	

	上胶、烘干、上蜡、涂布
	非甲烷总烃
	15
	60
	3
	车间排气筒出口或生产设施排气筒出口
	4
	边界浓度最高点
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	乙醇①
	15
	60
	3
	
	4
	
	

	抛光
	颗粒物
	15
	20
	1
	
	0.5
	
	

	天然气燃烧废气
	颗粒物
	25
	20
	/
	车间或生产设施排气筒
	/
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）

	
	二氧化硫
	25
	80
	/
	
	/
	
	

	
	氮氧化物
	25
	180
	/
	
	/
	
	

	
	烟气黑度
	25
	林格曼黑度1级
	/
	
	/
	
	


注：“①”因乙醇无污染物排放标准，故参照执行非甲烷总烃的排放标准。
 表3-5 厂区内VOCs无组织排放限值      单位：mg/m3
	污染物名称
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置
	标准来源

	非甲烷总烃
	6
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	20
	监控点处任意一次浓度值
	
	


叉车废气污染物排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2中第三阶段标准以及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）修改单中相关要求，具体见表3-6。
表3-6  叉车废气排放标准
	阶段
	额定净功率(Pmax)(kw)
	CO
(g/kWh)
	HC
(g/kWh)
	NOX
(g/kWh)
	HC+NOx
(g/kWh)
	PM
(g/kWh)
	NH3
(ppm)
	PN
(#/kw·h)

	第三阶段
	Pmax＞560
	3.5
	—
	—
	6.4
	0.2
	—
	—

	
	130≤Pmax≤560
	3.5
	—
	—
	4.0
	0.2
	—
	—

	
	75≤Pmax＜130
	5.0
	—
	—
	4.0
	0.3
	—
	—

	
	37≤Pmax＜75
	5.0
	—
	—
	4.7
	0.4
	—
	—

	
	Pmax＜37
	5.5
	—
	—
	7.5
	0.6
	—
	—


2、废水排放标准
技改项目实行“雨污分流”制，雨水经收集后经市政雨水管网排入附近引河；技改项目产生的废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排。 
根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》(苏污防攻坚指办(2023)71 号)中相关要求，企业后期雨水排放不应超过受纳水体水功能区目标管控要求。技改项目后期雨水经市政雨水管网流入附近引河，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准，雨水排放标准见表3-7。
表3-7  雨水排放标准限值 （单位：mg/L）
	项目
	标准限值
	执行标准

	COD
	20
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	SS
	/
	

	石油类
	0.05
	


3、噪声排放标准 
技改项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见表3-8。
表3-8  噪声排放标准  单位:(dB(A))
	项目
	类别
	昼间
	执行标准

	厂界
	3类
	65
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4、固废控制标准
技改项目产生的一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）等有关文件中要求。
生活垃圾处置参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。

	总量
控制
指标
	1、总量控制指标
技改项目建成投产后污染物排放总量见表3-9，技改项目建成后全厂污染物排放总量见表3-10。
表3-9  技改项目污染物排放总量表  单位:t/a
	污染物名称
	产生量
	削减量
	排放量
	外排环境量

	废气
	有组织
	非甲烷总烃
	2.15629
	1.94064
	0.21563
	0.21563

	
	
	乙醇
	1.5716
	1.4144
	0.1572
	0.1572

	
	
	颗粒物
	0.4155
	0.3684
	0.0471
	0.0471

	
	
	二氧化硫
	0.0096
	0
	0.0096
	0.0096

	
	
	氮氧化物
	0.0898
	0
	0.0898
	0.0898

	
	无组织
	非甲烷总烃
	0.04401
	0
	0.04401
	0.04401

	
	
	乙醇
	0.1284
	0
	0.1284
	0.1284

	
	
	颗粒物
	0.0082
	0
	0.0082
	0.0082

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固废
	废边角料
	50
	50
	0
	0

	
	不合格品
	10
	10
	0
	0

	
	除尘灰
	0.3616
	0.3616
	0
	0

	
	废布袋
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	废砂带
	0.1
	0.1
	0
	0

	
	废活性炭
	94.07506
	94.07506
	0
	0

	
	废过滤材料
	0.1
	0.1
	0
	0

	
	废包装材料
	55.112
	55.112
	0
	0

	
	空压机含油废液
	0.1
	0.1
	0
	0

	
	废劳保用品
	0.2
	0.2
	0
	0


表3-10 技改后全厂项目污染物排放总量指标  单位:t/a
	类别
	污染物名称
	现有项目环评排放量

	技改项目产生量
	扩建项目削减量
	扩建项目排放量
	以新带老削减量
	全厂排放总量

	排放增减量


	废气
	有组织
	颗粒物
	0.0001
	0.4155
	0.3684
	0.0471
	0.000024
	0.047176
	+0.047076

	
	
	SO2
	0.043
	0.0096
	0
	0.0096
	0.0103
	0.0423
	-0.0007

	
	
	NOx
	0.202
	0.0898
	0
	0.0898
	0.0481
	0.2437
	+0.0417

	
	
	非甲烷总烃
	0.416
	2.15629
	1.94066
	0.21563
	0.2575
	0.37413
	-0.0412

	
	
	乙醇
	0
	1.5716
	1.4144
	0.1572
	0
	0.1572
	+0.1572

	
	
	油烟
	0.016
	0
	0
	0
	0
	0.016
	0

	
	无组织
	非甲烷总烃
	0
	0.04401
	0
	0.04401
	0
	0.04401
	+0.04401

	
	
	乙醇
	0
	0.1284
	0
	0.1284
	0
	0.1284
	+0.1284

	
	
	颗粒物
	0.00001
	0.0082
	0
	0.0082
	0
	0.00821
	+0.0082

	
	
	SO2
	0.003
	0
	0
	0
	0
	0.003
	0

	
	
	NOx
	0.075
	0
	0
	0
	0
	0.075
	0

	废水
	废水量
	9563
	0
	0
	0
	0
	9563
	0

	
	COD
	3.825/0.478
	0
	0
	0
	0
	3.825/0.478
	0

	
	SS
	2.55/0.096
	0
	0
	0
	0
	2.55/0.096
	0

	
	氨氮
	0.239/0.048
	0
	0
	0
	0
	0.239/0.048
	0

	
	总磷
	0.038/0.05
	0
	0
	0
	0
	0.038/0.05
	0

	
	总氮
	0.335/0.143
	0
	0
	0
	0
	0.335/0.143
	0

	
	动植物油
	0.255/0.01
	0
	0
	0
	0
	0.255/0.01
	0

	固废
	一般工业固废
	0
	60.9616
	60.9616
	0
	0
	0
	0

	
	危险废物
	0
	149.58706
	149.58706
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	餐厨油脂
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


2、总量核算
（1）环评中废气、废水排放量核算具体见工程分析。
（2）按照技术规范核算排放量
根据《国民经济行业分类》，技改项目属于C2239其他纸制品制造；对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年本）》，技改项目属于“十七、造纸和纸制品业 22 38纸制品制造223 有工业废水或者废气排放的”，应当申领简化管理排污许可证，故技改项目排污许可类别属于简化管理。
技改项目行业类别属于C2239其他纸制品制造，项目无对应的排污许可证申请与核发技术规范，故参照《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）核算污染物许可排放量。
（1）废气许可排放量
根据《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018），通常对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物（石化、化工、包装印刷、工业涂 装等重点行业）、重金属（有色冶炼等重点行业）等污染物许可排放量。废气许可排放量包括年许可排放量和特殊时段许可排放量。排污单位的废气年许可排放量为各废气主要排放口许可排放量之和。
无规定的基准排气量时，也可按照许可排放浓度、风量、年生产时间确定，核算方法见式（3）与式（4）。
                        （3）
                         （4）
式中：Mi——第i个主要排放口污染物年许可排放量，t； 
Q——第i个主要排放口风量（标态），m3/h；
C ——污染物许可排放浓度限值（标态），mg/m3；
T——第i个主要排放口对应装置设计年生产时间，h； 
E年许可——污染物年许可排放量，t/a。
表3-11  有组织废气许可排放量计算一览表
	废气来源
	治理设施
	排气筒
编号
	排气量Q (m3/h)
	年设计生产时间(h)
	污染物名称
	许可排放浓度C (mg/m3)
	标准来源
	许可排放量Ei（t/a）

	烘干、上蜡、涂布及天然气燃烧
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	DA001
	26100
	2100
	颗粒物
	20
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）
	1.0962

	
	
	
	
	
	二氧化硫
	80
	
	4.3848

	
	
	
	
	
	氮氧化物
	180
	
	9.8658

	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	60
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）
	3.2886

	
	
	
	
	
	乙醇
	60
	
	3.2886

	抛光、在线抛光
	布袋除尘器
	DA002
	12500
	2000
	颗粒物
	20
	
	0.5

	合计
	挥发性有机物(含非甲烷总烃、乙醇)
	6.5772

	
	颗粒物
	1.5962

	
	二氧化硫
	4.3848

	
	氮氧化物
	9.8658


（2）废水许可排放量
技改项目无生产废水产生，不新增废水量，故无需申请总量。
（3）技改项目环评总量确定
按照关于印发《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》的通知中“环境影响报告书（表）编制时，应按照相关规定选择适用可行的核算方法确定建设项目污染物排放量，且不得大于对应行业《排污许可证申请与核发技术规范》中规定方法所测算的污染物排放量”，根据上述两种计算方式取严，确定我公司总量申报，结果如下表：
表3-12  技改项目主要污染物申报总量核算统计（t/a）--大气污染物
	污染物类型
	污染物
	环评核算量（外排量）
	技术规范核算量（外排量）
	申报总量（外排量）

	废气
（有组织）
	VOCs（非甲烷总烃、乙醇）
	0.37283
	6.5772
	0.37283

	
	颗粒物
	0.0471
	1.5962
	0.0471

	
	SO2
	0.0096
	4.3848
	0.0096

	
	NOX
	0.0898
	9.8658
	0.0898

	废气（无组织）
	VOCs（非甲烷总烃、乙醇）
	0.17241
	/
	0.17241

	
	颗粒物
	0.0082
	/
	0.0082


3、本项目污染物总量控制指标如下：
对照南通市生态环境局、南通市行政审批局关于印发《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》的通知》（通环办〔2023〕132号），需编制报批环境影响报告书（表）的新（改、扩）建项目（不含生活污水及工业废水集中处理厂、垃圾处理场、危险废物填埋和医疗废物处置厂），且属于《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的重点管理或简化管理的排污单位，需通过交易获得新增排污总量指标。
指标种类为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物等8种，其中化学需氧量、氨氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物等5种指标排污总量指标需有偿获得，总氮、挥发性有机物、颗粒物等3种指标待价格主管部门确定有偿使用基准价后再行有偿。
《关于进一步规范建设项目主要污染物排放总量指标审核、管理及排污权交易的工作方案》（通环办〔2021〕23号）中涉及大气、水主要污染物排放总量相关管理规定停止执行，涉及重点重金属污染物排放总量相关管理规定仍然执行。
技改项目建成后，全厂主要污染物新增量控制为：
 （1）水污染物（接管量/外排量）：技改项目无生产废水产生，不新增废水量。
（2）大气污染物（有组织/无组织）：颗粒物≤0.047076/0.0082t/a，SO2≤-0.0007/0t/a，NOx≤0.0417/0t/a，VOCs（非甲烷总烃、乙醇）≤0.116/0.17241t/a。
全厂主要污染物排放量控制为：
（1）水污染物（接管量/外排量）：废水量≤9563/9563t/a，COD≤3.825/0.478t/a，氨氮≤0.239/0.048t/a，总氮≤0.335/0.143t/a，总磷≤0.038/0.05t/a，SS≤2.5/0.096t/a，动植物油≤0.255/0.01t/a。
（2）大气污染物（有组织/无组织）：颗粒物≤0.047176/0.0082t/a，SO2≤0.0423/0.003t/a，NOx≤0.2437/0.075t/a，VOCs（非甲烷总烃、乙醇）≤0.53133/0.17241t/a。
（3）固废：零排放。
4、平衡方案
[bookmark: _Hlk144731362]根据《国民经济行业分类》，技改项目属于C2239其他纸制品制造。对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年本）》，技改项目属于“十七、造纸和纸制品业 22 38纸制品制造223 有工业废水或者废气排放的”，应当申领简化管理排污许可证，故技改项目排污许可类别属于简化管理。
对照南通市生态环境局文件《关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能的意见（试行）》的通知》（通环办〔2023〕132号），技改项目大气污染物新增颗粒物、氮氧化物及VOCs，由如皋市生态环境保护主管部门在如皋市长江镇总量控制余量中协调解决；技改项目无生产废水产生，不新增废水量，无需申报总量；项目固废零排放，无需申报总量。





四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措施
	技改项目利用公司现有厂房进行建设。该厂房原来用于现有项目的生产，目前已搬空。本次项目施工期主要为生产及辅助设备的购置、安装和调试等，施工期段，对周围环境影响不明显，因此不做环境影响分析。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
根据《污染源源强核算技术指南 准则》，源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。技改项目源强采取产污系数法、类比法核算。
（1）废气污染物排放情况
技改项目废气为上胶废气、烘干废气、在线烘干废气、抛光废气、在线抛光废气、上蜡废气、涂布废气、天然气燃烧废气和危废贮存库废气、车辆尾气。
技改项目废过滤材料、废活性炭、废包装材料，从包装、入库到出库，整个环节都保持原始包装状态，贮存过程不会打开包装容器。此外，对于会产生有机废气的危废，建设单位拟采取缩短贮存周期的方式减少其排放，故产生的气体较少，建设单位通过排风扇对危废贮存库通风换气。
技改项目有组织和无组织废气排放情况见下表。









	运营
期环
境影
响和
保护措施
	[bookmark: _Hlk103073437]表4-1  技改项目有组织废气排放情况
	排气筒编号
	污染工序
	排气量m3/h
	污染因子
	产生状况
	治理措施
	去除率
	排放状况
	执行标准
	排放参数
	排放时间h                
	排放口类型

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	高度m
	直径m
	温度℃
	
	

	/
	胶水烘干废气
	8000
	非甲烷总烃
	44.9167
	0.3593
	2.156
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	90%
	4.4917
	0.0359
	0.2156
	60
	3
	/
	/
	/
	6000
	/

	
	布工序后烘干
	
	乙醇
	12.679
	0.1043
	0.6086
	
	
	1.2688
	0.0102
	0.0609
	60
	3
	/
	/
	/
	6000
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.006
	0.00005
	0.00029
	
	90%
	0.0006
	0.000001
	0.00003
	60
	3
	/
	/
	/
	6000
	/

	/
	天然气燃烧
	311
	颗粒物
	20.977 
	0.0065
	0.0137
	
	0%
	10.611 
	0.0033
	0.0069
	20
	/
	/
	/
	/
	2100
	/

	
	
	
	二氧化硫
	14.6991 
	0.0046
	0.0096
	
	0%
	14.6991 
	0.0046
	0.0096
	80
	/
	/
	/
	/
	
	/

	
	
	
	氮氧化物
	137.4368 
	0.0428
	0.0898
	
	0%
	137.4368 
	0.0428
	0.0898
	180
	/
	/
	/
	/
	
	/

	/
	上蜡废气
	6100
	乙醇
	156.52
	0.72
	0.72
	
	90%
	15.65
	0.072
	0.072
	60
	3
	/
	/
	/
	1000
	/

	/
	涂布废气
	12000
	乙醇
	50.625
	0.486
	0.243
	
	90%
	5.0625
	0.0486
	0.0243
	60
	3
	/
	/
	/
	500
	/

	DA001
	烘干、上蜡、涂布及天然气燃烧
	26100（天然气支管烟气量311m3/h）
	非甲烷总烃
	13.7682 
	0.35935 
	2.15629 
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	90%
	1.3755
	0.0359
	0.21563
	60
	3
	15
	0.8
	常温
	/
	一般排放口

	
	
	
	乙醇
	50.2031 
	1.3103
	1.5716
	
	90%
	5.0115
	0.1308
	0.1572
	60
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	颗粒物
	0.2490
	0.0065
	0.0137
	
	0%
	0.1264
	0.0033
	0.0069
	20
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	0.1762
	0.0046
	0.0096
	
	0%
	0.1762
	0.0046
	0.0096
	80
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1.6398
	0.0428
	0.0898
	
	0%
	1.6398
	0.0428
	0.0898
	180
	/
	
	
	
	
	

	/
	抛光废气
	12500
	颗粒物
	15.68
	0.196
	0.392
	布袋除尘器
	90%
	1.568
	0.0196
	0.0392
	20
	1
	/
	/
	/
	2000
	/

	/
	在线抛光废气
	
	颗粒物
	1.568
	0.0196
	0.0098
	
	90%
	0.16
	0.002
	0.001
	20
	1
	/
	/
	/
	500
	/

	DA002
	抛光废气、在线抛光废气
	12500
	颗粒物
	17.248
	0.2156
	0.4018
	布袋除尘器
	90%
	1.728
	0.0216
	0.0402
	20
	1
	15
	0.6
	15
	/
	一般排放口


[bookmark: _Hlk103073477]表4-2  技改项目建成后全厂有组织废气排放情况
	排气筒编号
	污染工序
	排气量m3/h
	污染因子
	产生状况
	治理措施
	去除率
	排放状况
	执行标准
	排放参数
	排放时间h                
	排放口类型

	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	产生量t/a
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	高度m
	直径m
	温度℃
	
	

	技改项目
	烘干、上蜡、涂布及天然气燃烧
	26100（天然气支管烟气量311m3/h）
	非甲烷总烃
	13.7682 
	0.35935 
	2.15629 
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	90%
	1.3755
	0.0359
	0.21563
	60
	3
	/
	/
	/
	6000
	/

	
	
	
	乙醇
	50.2031 
	1.3103
	1.5716
	
	90%
	5.0115
	0.1308
	0.1572
	60
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	颗粒物
	0.2490
	0.0065
	0.0137
	
	0%
	0.1264
	0.0033
	0.0069
	20
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	0.1762
	0.0046
	0.0096
	
	0%
	0.1762
	0.0046
	0.0096
	80
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1.6398
	0.0428
	0.0898
	
	0%
	1.6398
	0.0428
	0.0898
	180
	/
	
	
	
	
	

	现有项目
	烘干及天然气燃烧
	1585①
	非甲烷总烃
	416.6667
	0.6604
	1.585
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	90%
	41.6667
	0.06604
	0.1585
	60
	3
	/
	/
	/
	2400
	/

	
	
	
	颗粒物
	0.0200
	0.00003
	0.000076
	
	0
	0.0200
	0.00003
	0.000076
	10
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	8.5962
	0.0136
	0.0327
	
	0
	8.5962
	0.01363
	0.0327
	35
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	40.4574
	0.0641
	0.1539
	
	0
	40.4574
	0.06413
	0.1539
	50
	/
	
	
	
	
	

	DA001（全厂）
	烘干、上蜡、涂布及天然气燃烧
	28000②
	非甲烷总烃
	36.4202
	1.0198 
	3.74129
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	90%
	64.3165 
	0.1019 
	0.37413
	60
	3
	15
	0.9
	常温
	/
	一般排放口

	
	
	
	乙醇
	46.7964
	1.3103
	1.5716
	
	90%
	4.6714 
	0.1308
	0.1572
	60
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	颗粒物
	0.2333
	0.0065 
	0.013776
	
	0
	0.1190 
	0.0033 
	0.006976
	10
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	0.6509
	0.01823 
	0.0423
	
	0
	0.6509 
	0.0182 
	0.0423
	35
	/
	
	
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	3.8188
	0.106925 
	0.2437
	
	0
	3.8188 
	0.1069 
	0.2437
	50
	/
	
	
	
	
	

	DA002
	抛光废气、在线抛光废气
	12500
	颗粒物
	17.248
	0.2156
	0.4018
	布袋除尘器
	90%
	1.728
	0.0216
	0.0402
	20
	1
	15
	0.6
	15
	/
	一般排放口


注：①此风量根据南通大亚纸管有限公司2023年例行检测报告（编号为（2023）裕和（气）字第（791））实测；②此风量根据现有项目风量和技改项目风量合并，合并后的风量为27685 m3/h，故技改后全厂风量取28000m3/h。
表4-3  技改项目无组织废气排放情况
	污染源产生工序
	污染物名称
	污染源位置
	污染物排放量（t/a）
	排放速率(kg/h)
	面源面积（m2）
	面源高度（m）

	烘干
	非甲烷总烃
	生产车间1
	0.04401
	0.0073
	4277
	9

	
	乙醇
	
	0.0124
	0.0021
	
	

	上蜡废气
	乙醇
	
	0.08
	0.08
	
	

	涂布废气
	乙醇
	
	0.027
	0.054
	
	

	抛光废气
	颗粒物
	
	0.008
	0.004
	
	

	在线抛光
	颗粒物
	
	0.0002
	0.0004
	
	

	在线烘干废气
	乙醇
	
	0.009
	0.09
	
	


技改项目有组织排放量核算表见表4-4。
表4-4  技改项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（mg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	主要排放口

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/

	一般排放口

	1
	DA001
	非甲烷总烃
	1.3755
	0.0359
	0.21563

	2
	
	乙醇
	5.0115
	0.1308
	0.1572

	3
	
	颗粒物
	0.1264
	0.0033
	0.0069

	4
	
	二氧化硫
	0.1762
	0.0046
	0.0096

	5
	
	氮氧化物
	1.6398
	0.0428
	0.0898

	6
	DA002
	颗粒物
	1.728
	0.0216
	0.0402

	一般排放口合计
	非甲烷总烃
	0.21563

	
	乙醇
	0.1572

	
	颗粒物
	0.0471

	
	二氧化硫
	0.0096

	
	氮氧化物
	0.0898

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.21563

	
	乙醇
	0.1572

	
	颗粒物
	0.0471

	
	二氧化硫
	0.0096

	
	氮氧化物
	0.0898
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	（2）废气源强核算过程如下
[bookmark: _Hlk157775100]①上胶废气G1、G6
技改项目卷管工序使用的胶水主要成分为聚乙烯醇，卷管工序在常温下进行，聚乙烯醇需加热至250摄氏度以上才能分解，故本次不进行定量分析，仅进行定性分析。
②胶水烘干废气G2
   技改项目胶水在烘干过程中会产生挥发性有机物 ，以非甲烷总烃计。根据建设单位提供的MSDS和检测报告，挥发性有机物未检出，考虑最大含量按检出限计算，故挥发性有机物的含量为2g/L，胶水的密度为1t/m3。胶水年耗量为1100t/a，则非甲烷总烃产生量为2.2t/a。根据建设单位提供资料，平均烘干时间约为20h（其中加热时间为8h，其余为自然冷却时间），故工作时间以6000h/a计。烘干工序产生的有机废气经负压收集后通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理（收集效率98%计，处理效率90%计），达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。则烘干废气中非甲烷总烃有组织排放量约为0.2156t/a，排放速率约为0.0359t/a；无组织排放量为0.044t/a，排放速率为0.0073t/a。
③抛光废气G4
根据建设单位提供资料，根据客户需求，需要进行抛光的纸管占40%，根据建设单位经营经验及同行业类比分析，抛光粉尘产生量占纱纸管原料的0.01%计，技改项目用于抛光的纱纸管用量为4000t/a，则粉尘产生量为0.4t/a。工作时间以2000h/a计。产生粉尘经管道收集后通过布袋除尘器处理（收集效率98%，去除效率按90%计）排放，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）。则颗粒物有组织排放量为0.0392t/a，排放速率为0.0196t/a；无组织排放量为0.008t/a，排放速率为0.004t/a。
④上蜡废气G5
技改项目上蜡工序使用是液体蜡与乙醇调配而成（调配比例：2:8）。上蜡工序在常温条件下进行。液体蜡常温状态下不挥发，故无有机废气产生；乙醇属于易挥发物质，在常温状态下全部挥发。上蜡工序乙醇用量为0.8t/a，则乙醇产生量约为0.8t/a，工作时间以1000h/a。产生的乙醇经集气罩收集后经一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理（收集效率为90%，去除效率为90%），尾气通过15m高排气筒排放（DA001），则乙醇有组织排放量为0.072t/a，排放速率为0.072kg/h；无组织排放量为0.08t/a，排放速率为0.08kg/h。
④在线抛光废气G7
挤压纸管中少部分纸管需对纸管两端进行抛光处理。根据建设单位提供资料，需要进行在线抛光的纸管占1%，根据建设单位经营经验及同行业类比分析，抛光粉尘产生量占纱纸管原料的0.01%计，技改项目用于挤压的纱纸管用量为100t/a，则粉尘产生量为0.01t/a。工作时间以500h/a。产生粉尘经管道收集后通过布袋除尘器处理（收集效率98%，去除效率按90%计）排放，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）。则颗粒物有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.002t/a；无组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.004t/a。
 ⑤涂布废气G8
技改项目涂布工序物料使用酚醛树脂与乙醇调配而成（调配比例：1:9），涂布工序在常温条件下进行。酚醛树脂常温状态下不挥发，故无有机废气产生；乙醇属于易挥发物质，在常温状态下易挥发。因涂布工序时间较短，涂布工序乙醇的挥发量占乙醇用量的30%，涂布工序乙醇用量为0.9t/a，则乙醇产生量为0.27t/a，工作时间以500h/a。产生的乙醇经集气罩收集后经一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理（收集效率为90%，去除效率为90%），尾气通过15m高排气筒排放（DA001），则乙醇有组织排放量为0.0243t/a，排放速率为0.0486kg/h；无组织排放量为0.027t/a，排放速率为0.054kg/h。
⑥在线烘干G9
涂布后的纸管需进行在线烘干，烘干温度为100℃，因烘干时间较短，故产生的乙醇较少，在线烘干工序乙醇的挥发量约占乙醇用量的1%，乙醇用量为0.9t/a，则乙醇产生量约为0.009t/a，工作时间以100h/a。产生的乙醇以无组织的形式在生产车间内排放，则乙醇无组织的排放量为0.009t/a，排放速率为0.09t/a。
⑦涂布工序后烘干G10
纸管烘干温度为70℃，涂布后纸管表面剩余乙醇在烘干工序中全部挥发，约占69%，乙醇用量为0.9t/a，则烘干工序乙醇产生量为0.621t/a。根据建设单位提供资料，平均烘干时间约为20h（其中加热时间为8h，其余为自然冷却时间），故工作时间以6000h/a计。烘干工序产生的乙醇经负压收集后通过一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理（收集效率98%计，处理效率90%计），达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。则烘干废气中乙醇有组织排放量约为0.0609t/a，排放速率约为0.0102t/a；无组织排放量约为0.0124t/a，排放速率约为0.0021t/a。
技改项目烘干温度为70℃，温度较低，在该温度下，原材料中酚醛树脂并不会发生热分解（酚醛树脂分解温度≥300℃），生产过程中基本不会有苯酚和甲醛产生，故此处不对苯酚和甲醛进行定量分析，仅考虑树脂少量游离的烃类混合物挥发，以非甲烷总烃计。产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品行业系数手册》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中挥发性有机物2.7千克/吨-产品相关数据。技改项目产品为高档化纤纸管，不属于塑料零件及其他塑料制品，但涉及酚醛树脂的使用，故此处按照酚醛树脂原料用量进行产污核算，该过程涉及酚醛树脂年用量为0.1t/a，则该工序非甲烷总烃产生量约为0.0003t/a。根据建设单位提供资料，平均烘干时间约为20h（其中加热时间为8h，其余为自然冷却时间），故工作时间以6000h/a计。烘干工序产生的非甲烷总烃经负压收集后通过一级水冷（间接冷却）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理（收集效率98%计，处理效率90%计），达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）。则烘干废气中非甲烷总烃有组织排放量约为0.00003t/a，排放速率约为0.00001t/a；无组织排放量约为0.00001t/a，排放速率约为0.000001t/a。
⑧天然气燃烧废气G3、G11
技改项目烘干工序利用天然气燃烧加热，会产生天然气燃烧废气。燃烧过程中会产生天然气燃烧废气，天然气燃烧产生的污染物产生系数参照《排放源统计调查产排系数核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”中“涂装环节+天然气工业炉窑工艺”中相关系数。
表4-5 天然气燃烧产污系数一览表
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	去除效率（%）

	天然气工业炉窑
	所有规模
	工业废气量
	m3/m3-原料
	13.6
	/
	/

	
	
	烟尘
	kg/m3-原料
	0.000286
	直排
	0

	
	
	SO2
	kg/m3-原料
	0.000002S①
	直排
	0

	
	
	NOx
	kg/m3-原料
	0.00187
	直排
	0


注：①S—收到基硫分（取值范围0-100），本次取100。
表4-6  技改项目天然气燃烧废气的产排情况
	污染源名称
	污染物名称
	产污系数
	天然气
年用量
	产生量
（t/a）
	收集率
	治理措施
	去除率
	有组织排放量（t/a）
	有组织排放速率（kg/h）
	有组织排放浓度（mg/m3）
	工作时间（h/a）

	天然气燃烧废气
	工业废气量
	13.6m3/m3-原料
	4.8万m3
	311
	100%
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭装置
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	0.000286千克/立方米-原料
	
	0.0137
	
	
	50%①
	0.0069
	0.0033
	10.611 
	2100

	
	二氧化硫
	0.000002S①千克/立方米-原料
	
	0.0096
	
	
	0%
	0.0096
	0.0046
	14.6991 
	

	
	氮氧化物
	0.00187千克/立方米-原料
	
	0.0898
	
	
	0%
	0.0898
	0.0428
	137.4368 
	


注：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，布袋除尘对颗粒物的去除效率为95%，技改项目天然气燃烧废气经一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，本次保守起见，干式过滤对颗粒物的去除效率取50%。
⑨车辆尾气
技改项目厂有新增2辆叉车和1辆抱车，动力源为柴油，叉车最大装载量为3.5吨，柴油车行驶时平均耗油量以3L/h计，平均每天柴油叉车工作约1h，年工作300天，则柴油年耗量为2700L。主要污染物为SO2、NOx等。排放源强参照《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）以及2006年全国氮氧化物排放统计技术要求，以柴油为燃料情况下， SO2产污系数为3.224g/L，NOx产污系数为22.2g/L，CO产污系数为27.0g/L，烃类产污系数为4.44g/L，则技改项目叉车、抱车燃油废气产排量为：SO20.0087t/a，NOX0.06/a，CO0.0729t/a，CnHm0.012t/a。
风量核算：
①集气罩风量计算
根据环境工程设计手册，技改项目上蜡机、涂布机上方设置集气罩，排风罩设置在污染源上方的排风量核算方式为L=kPHu。
式中：P—排风罩口敞开的周长，m；
H—罩口至污染源距离，m；H取0.3m。
u—污染源边缘控制风速，m/s；按《挥发性有机物治理使用手册（第二版）》，外部排风罩建议风速0.3m/s～0.5m/s，本项目取值为0.5m/s；
k—安全系数，一般k取1.4。

表4-7  风量计算情况一览表
	污染源
	长
（m）
	宽
（m）
	距离
（m）
	风速
（m/s）
	k
	集气罩个数
	风量
（m3/h）
	最终风量（m3/h）

	上蜡机
	1.2
	0.8
	0.3
	0.5
	1.4
	2
	6048
	6100

	涂布机
	3
	0.8
	0.3
	0.5
	1.4
	2
	11491.2
	12000


技改项目采用集气罩收集废气，污染物捕集装置按气流流动的方式分为吸气式和吹起式两大类。吸气捕集装置按其形状分为两类：集气罩和集气管。对密闭的生产设备，若污染物在设备内部发生时，会通过设备的孔和缝隙逸散到车间内，如果设备内部允许微负压存在时，则可采用集气管捕集污染物，如果设备内部不允许微负压存在或污染物发生在污染源表面时，则可用集气罩进行捕集。集气罩的形式很多，根据集气罩与污染源的相对位置及围挡情况，一般可分为：外部集气罩、半密闭集气罩和密闭集气罩。外部集气罩又可分为上部吸气罩、下部吸气罩、侧吸罩。技改项目上蜡、涂布工序采用上部吸气罩，具体集气方式示意图如下：

[image: C:\Users\Y\Documents\WeChat Files\luxiaogang8770\FileStorage\Temp\1701656154758.png]

图4-1  集气罩工程结构图
根据《通风除尘》（1988年第3期）《局部排气管的捕集效率实验》，集气罩与污染源之间的距离对捕集效率有极大的影响，集气罩与污染源距离从0.3m增为1.5m，集气罩的捕集效率从97.6%降为55%。技改项目采用的集气罩离污染源距离设计为0.3m左右，故集气罩收集效率可达90%。
②烘房风量核算
[bookmark: _Hlk143592291][bookmark: _Hlk140139642]技改项目烘房开口处拟采用双重门+门斗形式，对烘干房进行整体通风的方式对烘干废气进行处理。
烘干房双重门+门斗的尺寸为2.2m×2.3m，根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》中表3-1，整体通风开口处采用双重门+门斗控制面风速宜为0.4-0.6m/s，则风量为7286.4-10929.6m3/h，技改项目取8000m3/h。
根据南通大亚纸管有限公司2023年例行检测报告（编号为（2023）裕和（气）字第（791）），现有项目平均排气量约为1585m3/h，技改项目新增排气量26100m3/h，合并后的风量为27685 m3/h，故技改后全厂风量取28000m3/h。
[bookmark: _Hlk140139826]③布袋除尘器风量核算
抛光、在线抛光除尘系统收集，根据生产设备特点和粉尘产生特点，配备了集尘管道，风量在15m/s左右，能够有效吸除粉尘；抽尘支管直径约100mm，风速在15m/s左右，可保障粉尘不在支管内停留沉降。 
表4-8  集尘系统风量计算情况一览表
	序号
	设备名称
	吸尘器口径
	数量（个）
	管道风速（m/s）
	风量（m³/h）

	1
	无轴自动纸管磨光、上蜡机
	Φ100mm
	20
	15
	8478

	2
	在线抛光机
	Φ100mm
	6
	15
	2543.4

	
	合计
	/　
	26
	/
	11021.4

	3
	风阻系数
	1.1～1.15
	12123.54～12674.61

	4
	设计风量
	/
	12500

	5
	主管
	Φ800mm
	1
	/
	12500

	6
	
	Φ600mm
	1
	
	


根据各集尘管道规格和风速，计算风机风量约为11021.4m³/h，考虑压力损失，因此技改项目选用12500m³/h风机。
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	（3）项目汇总
技改项目废气源强核算、收集、处理及排放方式情况见表4-8。
表4-9  废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表
	[bookmark: _Hlk144902878]产污
环节
	污染源编号
	污染物种类
	污染源强核算t/a
	源强核算依据
	废气收集方式
	收集效率%
	治理措施
	风量
m3/h
	排放形式

	
	
	
	
	
	
	
	治理技术
	去除效率%
	是否为可行技术
	
	

	烘干
	G2、G10
	非甲总烃
	2.156
	根据建设单位提供的MSDS和检测报告，挥发性有机物未检出，考虑最大含量按检出限计算，故挥发性有机物的含量为2g/L
	负压收集
	98
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	90
	是
	28000①
	有组织
（DA001）

	天然气燃烧废气
	G3、G11
	颗粒物
	0.0137
	根据《环境保护实用数据手册》（胡名操，机械工业出版社）中“用天然气作燃料的设备有害物质排放量—颗粒物产污系数为0.8-2.4 kg/万m3（原料）”，本环评取最大值，即天然气燃烧的烟尘产污系数为2.4 kg/万m3（原料）。二氧化硫、氮氧化物产排污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数书册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”中以天然气为燃料的数据估算
	管道收集
	100
	
	50
	是
	
	

	
	
	二氧化硫
	0.0096
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	
	氮氧化物
	0.0898
	
	
	
	
	0
	
	
	

	上蜡
	G5
	乙醇
	0.72
	技改项目上蜡工序使用是液体蜡与乙醇调配而成，上蜡工序在常温条件下进行。液体蜡常温状态下不挥发，故无有机废气产生；乙醇属于易挥发物质，在常温状态下全部挥发。上蜡工序乙醇用量为0.8t/a，则乙醇产生量为0.8t/a。
	集气罩收集
	90
	
	90
	是
	
	

	涂布
	G8
	乙醇
	0.243
	技改项目项目涂布工序使用是树脂与乙醇调配而成，涂布工序在常温条件下进行。树脂常温状态下不挥发，故无有机废气产生；乙醇属于易挥发物质，在常温状态下易挥发。因涂布工序时间较短，乙醇的挥发量占乙醇用量的30%，涂布工序乙醇用量为0.9t/a，则乙醇产生量约为0.27t/a。
	集气罩收集
	90
	
	90
	是
	
	

	烘干
	G10
	乙醇
	0.6086
	纸管烘干温度为70℃，涂布后纸管表面剩余乙醇在烘干工序中全部挥发，约占69%，乙醇用量为0.9t/a，则烘干工序乙醇产生量为0.621t/a。
	负压收集
	98
	
	90
	是
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	0.00029
	参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品行业系数手册》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中挥发性有机物2.7千克/吨-产品相关数据。
	负压收集
	98
	
	90
	是
	
	

	在线烘干
	G9
	乙醇
	0.009
	涂布后的纸管需进行在线烘干，烘干温度为100℃，因烘干时间较短，故产生的乙醇较少，产生量约占乙醇用量的1%，乙醇用量为0.9t/a，则乙醇产生量约为0.009t/a
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）

	抛光
	G4
	颗粒物
	0.392
	根据建设单位经营经验及同行业类比分析，抛光粉尘产生量占纱纸管原料的0.01%计（上蜡后需再次抛光，故此处为进行两次抛光工序）
	管道收集
	98
	布袋除尘器
	90
	是
	12500
	有组织
（DA002）

	在线抛光
	G7
	颗粒物
	0.0098
	根据建设单位提供资料，需要进行在线抛光的纸管占1%，根据建设单位经营经验及同行业类比分析，抛光粉尘产生量占纱纸管原料的0.01%计
	管道收集
	98
	布袋除尘器
	90
	是
	
	

	未被收集到的废气
	G2、G10
	非甲烷总烃
	0.044
	未被收集到的2%
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）

	
	G4
	颗粒物
	0.008
	未被收集到的2%
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）

	
	G7
	颗粒物
	0.0002
	未被收集到的2%
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）

	
	G5
	乙醇
	0.08
	未被收集到的10%
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）

	
	G8
	乙醇
	0.027
	未被收集到的10%
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）

	
	G10
	乙醇
	0.0124
	未被收集到的2%
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）

	
	
	非甲烷总烃
	0.00001
	未被收集到的2%
	/
	/
	/
	/
	是
	/
	无组织
（周围大气）


注：①此处风量为技改后全厂风量。
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	（4）排气筒设置合理性分析
参照《江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办〔2014〕3号文）等文件的要求：排气筒高度应按规范要求设置，末端治理设施的进、出口要设置采样口并配备便于采样的设施（包括人梯和平台）。严格控制企业排气筒数量，同类废气尽可能合并。技改项目共设置2根排气筒，高度为15m。
表4-10  本项目排气筒设置情况一览表
	序号
	排气筒编号
	地理坐标
	排放源参数
	排放污染物

	
	
	X
	Y
	高度（m）
	内径（m）
	风量（m3/h）
	风速（m/s）
	

	1
	DA001
	120°33'26.1791"
	32°07'52.5634"
	15
	0.9
	28000①
	12.23
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、乙醇

	2
	DA002
	120°33'28.0281"
	32°07'51.0474"
	15
	0.6
	12500
	12.29
	颗粒物


注：①此风量为技改项目建成后全厂风量。
高度可行性：
技改项目新增一根排气筒（DA002），DA001排气筒依托现有，排气筒高度为15米，生产车间厂房高度为9m，可以保证废气有效扩散，高度是合理可行的。
出口风速合理性分析：
根据上表计算，技改项目排气筒烟气排放速率均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s因此是可行的。
综合分析，技改项目排气筒设置是合理可行的。
（5）非正常工况废气排放
由于生产管理不善或其它原因（如废气处理装置故障等）将可能导致废气非正常排放，发生故障时废气处理装置的处理效率为0，技改项目废气污染物非正常排放情况见下表。
表4-11  废气污染源非正常排放情况
	污染源
	非正常排放原因
	污染工序
	污染因子
	非正常排放浓度mg/m3
	非正常排放速率kg/h
	非正常排放量（kg）
	单次持续时间（h）
	年发生频次
	应对措施

	DA001
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	烘干、涂布、上蜡等
	非甲烷总烃
	13.7682 
	0.35935 
	0.0898
	0.25
	1
	关停对应生产设施，及时维护

	
	
	
	乙醇
	50.2031 
	1.3103
	0.3276
	
	
	

	
	
	
	颗粒物
	0.2490
	0.0065
	0.0016
	
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	0.1762
	0.0046
	0.00115
	
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	1.6398
	0.0428
	0.0107
	
	
	

	DA002
	布袋除尘器
	抛光、在线抛光
	颗粒物
	17.248 
	0.2156
	0.0539
	
	
	


非正常排放下的污染物对环境空气影响较正常时明显增加，对周边环境有一定影响，因此，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，避免事故排放的发生，一旦发生事故时，能及时维修并采取相应的防护措施，将污染影响降到最小，建议建设单位做好以下防范工作：
①平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设施的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。
②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气做到达标排放。
③对员工进行岗位培训，做好值班记录，实行岗位责任制。
（6）废气污染治理设施可行性分析
[bookmark: _Hlk157775302]根据生产工艺及污染源强分析，技改项目废气主要为烘干废气、抛光废气、上蜡废气、涂布废气、在线抛光废气、在线烘干废气等。处理方式示意图见图4-2。
[image: ]
图4-2  技改项目废气处理工艺流程
[image: ]
图4-3  技改项目建成后全厂废气处理工艺流程
（7）废气污染防治措施
技改项目抛光废气、在线抛光废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理，尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气和天然气燃烧废气一起通过一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。
[bookmark: _Hlk145691612]a. 布袋除尘器：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向布袋电磁阀发出信号，随着布袋阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。项目排放的工业粉尘为常温排放，不会对设备的正常运行造成损害。
布袋除尘器工程实例
根据《黑龙江省宝泉岭农垦恒润建材有限责任公司水泥砖厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，该企业搅拌废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，其验收监测数据见表4-13。
表4-13  类似案例的验收监测结果
	检测项目
	颗粒物

	进口
	浓度（mg/m3）
	618
	641
	650

	
	速率（kg/h）
	0.69
	0.74
	0.82

	出口
	浓度（mg/m3）
	10.1
	10.6
	11.0

	
	速率（kg/h）
	0.01
	0.01
	0.01

	去除率
	98.36%
	98.35%
	98.31%

	达标情况
	达标
	达标
	达标


由上表监测数据可知，该企业产生的颗粒物经袋式除尘器处理后，能够达标排放，去除率在98%以上，故技改项目采用布袋除尘器处理颗粒物的治理措施是可行的。
[bookmark: _Hlk157429327]b.二级活性炭吸附装置
活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。
二级活性炭吸附装置工程实例：
根据《南通友联新材料科技有限公司塑料制品生产项目（一阶段）竣工环境保护验收监测报告表》，该企业运营过程废气主要为加热、发泡、挤出、热切、复合、造粒废气、危废仓库废气。加热、发泡、挤出、热切、复合、造粒废气：低温等离子+二级活性炭吸附装置+20m排气筒（DA001、DA002）（两套）。危废仓库废气：二级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA003）（一套）。其验收监测数据见表4-14。
表4-14  类似案例的验收监测结果
	日期
	排气筒
	检测因子
	进口浓度mg/m3
	进口速率kg/h

	2024.7.1
	DA001
	非甲烷总烃
	81.4
	79.8
	122
	0.569
	0.544
	0.823

	2024.7.2
	DA001
	非甲烷总烃
	58.6 
	59.4
	60.0
	0.384
	0.380
	0.376

	2024.7.1
	DA002
	非甲烷总烃
	64.7
	67
	69.3
	0.311
	0.295
	0.310

	2024.7.2
	DA002
	非甲烷总烃
	43.9
	43.2
	42.7
	0.234
	0.213
	0.193

	2024.7.1
	DA003
	非甲烷总烃
	93.2
	91.8
	91.1
	0.096
	0.099
	0.102

	2024.7.2
	DA003
	非甲烷总烃
	58.2
	59.1
	56.9
	0.067
	0.066
	0.065

	日期
	排气筒
	检测因子
	出口浓度mg/m3
	出口速率kg/h

	2024.7.1
	DA001
	非甲烷总烃
	4.71
	5.07
	4.34
	0.035
	0.037
	0.032

	2024.7.2
	DA001
	非甲烷总烃
	4.44
	4.13
	4.20
	0.038
	0.026
	0.027

	2024.7.1
	DA002
	非甲烷总烃
	5.28
	5.84
	5.40
	0.025
	0.029
	0.024

	2024.7.2
	DA002
	非甲烷总烃
	2.94
	3.69
	2.99
	0.011
	0.014
	0.011

	2024.7.1
	DA003
	非甲烷总烃
	5.85
	5.39
	6.04
	0.010
	0.0088
	0.010

	2024.7.2
	DA003
	非甲烷总烃
	3.83
	2.84
	4.02
	0.0064
	0.0045
	0.0065


由上表监测数据可知，该企业生产过程中废气装置对非甲烷总烃去除效率分别为94.17%、92.09%、93.79%，故技改扩项目有机废气废气采用一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置治理措施是可行的。
表4-15  技改项目颗粒状活性炭吸附装置技术参数一览表
	[bookmark: _Hlk142568400]参数名称
	单位
	第一级活性炭吸附装置参数值
	第二级活性炭吸附装置参数值

	设计风量
	m3/h
	26100

	箱体规格
	mm
	L2200×W2000×H2100
	L2200×W2000×H2100

	碳层规格
	mm
	L2000×W1800×H400
	L2000×W1800×H400

	层数
	-
	5层
	5层

	活性炭类型
	-
	颗粒状活性炭

	比表面积
	m2/g
	≥850

	碳层停留时间
	s
	1.48

	气流速度
	m/s
	0.54

	填充量
	-
	2.52t
	2.52t

	套数
	套
	1
	1

	更换频次
	-
	每11天更换1次
	每33天更换1次

	碘吸附值
	mg/g
	≥800

	耐磨强度
	%
	≥90

	四氯化碳吸附率
	%
	≥45

	丁烷工作容量
	g/100ml
	≥7

	灰分
	%
	煤质活性炭
	15

	
	
	生物质活性炭
	8

	苯吸附率
	mg/g
	≥300

	着火点
	℃
	煤质活性炭
	≥400

	
	
	生物质活性炭
	≥350

	水分含量
	%
	≤10

	吸入温度
	℃
	＜40℃，25℃最佳


二级活性炭箱同一级活性炭箱。
活性炭填充量计算：
技改项目在烘干废气、上蜡废气、涂布废气处理中所用活性炭体长度为2m，宽度为1.8m，有效填充厚度为0.4m，装置内放5层。活性炭吸附装置有效容积=有效长度×有效宽度×有效高度=2m×1.8m×0.4m×5=7.2m3。
该活性炭吸附装置中填充的活性炭为颗粒活性炭，颗粒活性炭密度取0.35g/cm3，则一级活性炭箱填充量=7.2×0.35=2.52t。
气流速度计算：
孔隙率取0.75，气流速度=风量/炭层横截面积/孔隙率=26100/2/1.8/0.75/5/3600=0.54m/s；
停留时间计算：
活性炭吸附停留时间=0.4×2/0.54=1.48s；
根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.6m/s，装填厚度不得低于0.4m。本项目活性炭能够满足设计要求。
根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）文中《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》参照以下公式计算活性炭更换周期：
T=m×s÷（c×10-6×Q×t）
式中：T—更换周期，天；
m—活性炭用量，kg；
s—动态吸附量，%（一般取10%）；
c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；
Q—风量，单位m3/h；
t—运行时间，单位h/d；
活性炭吸附装置更换周期见下表。
表4-16  活性炭更换周期计算表
	序号
	活性炭用量（kg）
	动态吸附量（%）
	削减VOCs浓度（mg/m3）
	风量（m3/h）①
	运行时间（h/d）
	更换周期（天）

	1
	第一级
	2520
	10
	42.887
	26100
	20
	11

	2
	第二级
	2520
	10
	14.589
	26100
	20
	33


注：①此处风量为技改项目烘干、上蜡、涂布及天然气燃烧合计风量。
根据计算，技改项目活性炭吸附废气约为3.35506t/a，一级活性炭更换周期为11天，二级活性炭更换周期为33天。根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》要求，“活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行”，综合考虑各文件要求以及结合本项目情况，故技改项目一级活性炭箱体活性更换次数为27次，二级活性炭箱体活性炭更换次数为9次，则年使用活性炭总计为90.72t/a，活性炭自身重量加吸附污染物的总量约为94.07506t/a。废活性炭由建设单位收集后委托有资质单位处置。 
（8）无组织废气污染防治措施
技改项目产生的无组织废气主要是未被捕集的烘干废气、上蜡废气、涂布废气、抛光废气、在线抛光废气、在线烘干废气，主要采取以下措施来降低无组织对周边环境的影响：
①尽量提高集气罩的收集效果，定期更换布袋、活性炭，提高去除效率，降低车间无组织废气的排放；
②在使用原料过程中，在满足生产情况下，使得袋口或桶口尽量小的暴露在环境中，降低无组织废气的挥发；
③合理设计送排风系统，提高废气收集效果，尽量将废气收集集中处理；
④加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少密闭车间开门次数，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发；
⑤对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；
⑥明确各道生产环节负责人，生产过程中操作人员不得以任何理由离开岗位，不能让设备在无人看管的情况下运作。完善事故防范机制和事故应急预案，并经常组织学习和交流，提高操作人员的实战经验，避免因事故应急不当造成的环境污染；
⑦加强废气产生环节的监管，加强车间通风；
⑧在厂区及车间四周种植树木，优选吸滞尘烟较强的圆柏、青杨等。
通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。
（9）大气环境防护距离计算
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离计算软件的计算得出建设项目无组织排放的废气均无超标点，即废气可满足厂界达标排放，不需要设置大气环境防护距离。
（11）卫生防护距离确定
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定，当目标企业无组织排放存在多种有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。
等标排放量计算：
生产车间1：
颗粒物：Qc/Cm=0.0044/0.9=0.0049
非甲烷总烃：Qc/Cm=0.2334/2=0.1167
（非甲烷总烃-颗粒物）/非甲烷总烃=（0.1167-0.0049）/0.1167=95.80%
技改项目生产车间1等标排放量最大的两个物质为颗粒物、非甲烷总烃，由于颗粒物、非甲烷总烃等标排放量相差在10%以上，因此选取非甲烷总烃作为技改项目生产车间1卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质，进行计算卫生防护初始距离。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）核算卫生防护距离。
A、卫生防护距离初值计算公式
采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，具体公式如下：


式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位kg/h
Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位mg/Nm3；
L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位，m；
γ—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，γ=（S/π）0.5
A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次；具体见表4-17。
表4-17  卫生防护距离计算系数
	计算系数
	5年平均风速，m/s
	卫生防护距离L（m）

	
	
	L≤1000
	1000＜L≤2000
	L＞2000

	
	
	工业大气污染源构成类别

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	A
	<2
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	80
	80
	80

	
	2-4
	700
	470
	350
	700
	470
	350
	380
	250
	190

	
	>4
	530
	350
	260
	530
	350
	260
	290
	190
	110

	B
	<2
	0.01
	0.015
	0.015

	
	>2
	0.021
	0.036
	0.036

	C
	<2
	1.85
	1.79
	1.79

	
	>2
	1.85
	1.77
	1.77

	D
	<2
	0.78
	0.78
	0.57

	
	>2
	0.84
	0.84
	0.76


注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。
II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气简共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。
如皋市常年平均风速在2~4m/s，根据计算，技改项目卫生防护距离预测结果情况详见表4-18。
表4-18  技改项目卫生防护距离计算结果表
	污染源位置
	污染物名称
	Cm（mg/m3）
	A
	B
	C
	D
	L计(m)
	L(m)

	生产车间1
	非甲烷总烃
	2
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	2.806
	50


无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。
根据以上的计算分析，确定技改项目卫生防护距离为以生产车间1为边界向外50米距离。因现有项目环评中无组织废气，故未识别卫生防护距离，故此次保守起见，卫生防护距离为厂界为边界向外设置50米距离。
通过对项目周围环境实地调查，项目卫生防护距离范围内主要为项目厂区及周边企业，卫生防护距离范围内无村庄、居民、学校等敏感点。为此，在上述防护距离内应严格土地利用审批，严禁建设居民区等环境保护敏感点。
（11）监测计划
企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》等相关要求，根据技改项目核定的废气、废气处理设施运行情况，开展环境监测工作。建议具体监测计划如下。
1）大气污染源监测
按照相关环保规定要求，排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。根据废气污染物排放情况在排气筒、厂界和厂区内设置采样点。大气污染源监测计划见表4-19。
表4-19  技改后全厂大气污染源监测计划表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	有组织
	DA001
	非甲烷总烃
	每年一次
	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	乙醇
	
	

	
	
	
	颗粒物①
	每年一次
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）/《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）

	
	
	
	二氧化硫①
	
	

	
	
	
	氮氧化物①
	每月一次
	

	
	
	
	烟气黑度①
	每年一次
	

	
	
	DA002
	颗粒物
	每年一次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	无组织
	厂界
	非甲烷总烃
	每年一次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	
	乙醇
	
	

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	每年一次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）


注：①现有项目锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）中排放标准，本次技改烘房天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相关标准；技改建成后全厂锅炉天然气燃烧废气与技改烘房天然气燃烧废气一起通过15m高排气筒排放（DA001），故该排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度从严考虑，颗粒物有组织排放执行10mg/m3、二氧化硫有组织排放执行35 mg/m3、氮氧化物执行50 mg/m3；根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）氮氧化物的自行监测频次为每月一次，故从严考虑，氮氧化物的监测频次为每月一次。
2）“三同时”验收监测
技改项目正常生产后，公司应及时委托环境监测单位对建设项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测。
表4-20  废气验收监测计划表
	类别
	监测点
	监测项目
	监测频率
	执行排放标准

	废气
	有组织
	DA001
	非甲烷总烃
	连续2天，每天3次
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	乙醇
	
	

	
	
	
	颗粒物
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）/《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）

	
	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	DA002
	颗粒物
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	无组织
	厂界 
	非甲烷总烃
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	乙醇
	
	

	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	监控点处1h平均浓度值
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）


注：①现有项目锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/ 4385-2022）中排放标准，本次技改烘房天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相关标准；技改建成后全厂锅炉天然气燃烧废气与技改烘房天然气燃烧废气一起通过15m高排气筒排放（DA001），故该排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度从严考虑，颗粒物有组织排放执行10mg/m3、二氧化硫有组织排放执行35 mg/m3、氮氧化物执行50 mg/m3。
3）应急监测
监测因子：非甲烷总烃、乙醇、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、CO
监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 
监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。
表4-21  废气应急监测计划表
	污染种类
	监测位置
	测点数
	监测因子

	环境空气
	厂界下风向
	1
	非甲烷总烃、乙醇、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、CO 

	
	厂区内
	1
	非甲烷总烃


（11）大气环境影响评价结论
技改项目位于如皋市长江镇如港路95号，项目所在区域属于环境空气不达标区，根据《南通市2022-2023年臭氧污染综合治理实施方案》，我市加快推进清洁原料源头替代，大力实施重点工艺环节综合治理，深入推动重点行业超低排放改造及深度治理。通过上述措施，我市大气环境质量状况可以得到进一步改善。
企业技改项目卫生防护距离为以生产车间1为边界向外50米距离。卫生防护距离内无敏感目标，因此，项目能满足项目卫生防护距离的要求。
技改项目抛光废气、在线抛光废气经管道收集后经布袋除尘器处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA002）；上蜡废气、涂布废气经集气罩收集后与经密闭收集后的烘干废气天然气燃烧废气一起通过活性炭吸附装置处理，达标尾气通过15m高排气筒排放（DA001）；在线烘干废气在生产车间内以无组织的形式排放。技改项目天然气燃烧废气有组织排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相关标准；烘干废气、上蜡废气、涂布废气有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1相关限值；抛光废气、在线抛光废气有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关限值；厂界无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关限值.，厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关限值。
2、废水
技改项目在运营过程中将有冷凝水产生。
（1）废水污染源强
①冷凝水
技改项目胶水年使用量为1100t/a，水份约79%，即869t/a。在烘干过程中蒸发50%，则烘干废气中含水434.5t/a，在冷却器中冷凝，考虑50%的冷凝效率，则冷凝水产生量为217.25t/a，作为一级水冷装置补充用水，不外排。冷凝水与一级水冷装置补充水成分基本一致，从水质角度具有回用可能性。
②一级水冷装置用水
[bookmark: _Hlk99026884]技改项目烘干工序产生的废气温度较高，无法直接进入活性炭吸附装置处理，需先经过冷却将温度降至40℃以下。技改项目采用一级水冷装置（1t/h）进行间接水冷，技改项目烘干时间为6000h/a，则循环水量为6000t/a。考虑蒸发损失水量和排污损失水量，冷却水消耗量按5%计，则需要补充水量为300t/a，其中217.25t/a为冷凝水补充，其余82.75t/a为新鲜水补充。
[bookmark: _Hlk157775432][bookmark: _Hlk144729742]③初期雨水
根据关于印发《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》的通知(苏污防攻坚指办〔2023〕71 号) 中第一章 总则中第二条“本办法所称重点行业工业企业，是指化工、电镀、原料药制造、冶炼、印染行业（或含相关工序）的工业企业”。技改项目属于C2239其他纸制品制造，故本次项目不对初期雨水进行计算。企业拟改造现有应急事故池，应急事故池容量考虑初期雨水量。
（2）废水污染源强核算结果及相关参数一览
技改项目建成后全厂废水污染源强核算结果及相关参数一览见表4-22。





	运营
期环
境影
响和
保护措施
	表4-22  技改项目建成后全厂废水产生及排放情况表
	废水来源
	废水量
（t/a）
	污染物
名称
	污染物产生量
	治理措施
	污染物
名称
	污染物接管情况
	接管标准（mg/L）
	污染物
名称
	环境外排量

	
	
	
	浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	
	
	接管浓度（mg/L）
	接管量（t/a）
	
	
	浓度（mg/L）
	排放量（t/a）

	员工生活及污水
	6375
	废水量
	6375
	化粪池
	废水量
	9563
	/　
	废水量
	9563

	
	
	COD
	400
	2.55
	
	COD
	400
	3.825
	500
	COD
	50
	0.0478

	
	
	SS
	200
	1.275
	
	SS
	267
	2.550
	400
	SS
	10
	0.096

	
	
	氨氮
	25
	0.159
	
	氨氮
	25
	0.239
	45
	氨氮
	5
	0.048

	
	
	总磷
	4
	0.025
	
	总磷
	4
	0.038
	8
	总磷
	0.5
	0.005

	
	
	总氮
	35
	0.223
	
	总氮
	35
	0.335
	70
	总氮
	15
	0.143

	食堂废水
	3188
	废水量
	3188
	
	动植物油
	27
	0.255
	100
	动植物油
	1
	0.010

	
	
	COD
	500
	1.594
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	SS
	400
	1.257
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	氨氮
	25
	0.08
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总磷
	4
	0.013
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总氮
	35
	0.112
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	动植物油
	160
	0.510
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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	（3）废水类别、污染物及污染治理设施信息
项目废水污染治理设施信息见表4-23。
表4-23  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水
类别
	污染物种类
	排放
去向
	排放
规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活及食堂废水
	pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油
	接管至如皋市富港水处理有限公司处理，尾水排入中心河
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	TW001
	化粪池
	-
	DW001
	是
□否
	企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放口

	
	
	
	
	
	TW002
	隔油池
	
	
	
	


废水间接排放口基本情况见表4-24。
表4-24  废水间接排放口基本情况表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量(t/a)
	排放去向 
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物
种类
	国家或地方污染物排放标准限值/（mg/L）

	1
	DW001
	120°33'30.9850"
	32°07'51.8430"
	9653
	进入城市污水处理厂
	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	-
	如皋市富港水处理有限公司
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总氮
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	总磷
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1


注：“*”：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
（4）废水污染治理设施可行性分析
a.废水排放情况
技改项目产生的废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排。
技改项目建成后全厂废水污染物排放信息统计见表4-25。
表4-25  废水污染物排放信息表（技改项目）
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度/（mg/L）
	新增日排放量/（t/d）
	全厂日排放量/（t/d）
	新增年排放量/（t/a）
	全厂年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	pH(无量纲)
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	400
	0
	0.000159
	0
	0.0478

	
	
	SS
	267
	0
	0.00032
	0
	0.096

	
	
	氨氮
	25
	0
	0.00016
	0
	0.048

	
	
	总磷
	4
	0
	0.00002
	0
	0.005

	
	
	总氮
	35
	0
	0.000477
	0
	0.143

	
	
	动植物油
	27
	0
	0.00003
	0
	0.010

	全厂排放口合计
	pH（无量纲）
	/
	/

	
	COD
	0
	0.0478

	
	SS
	0
	0.096

	
	氨氮
	0
	0.048

	
	总磷
	0
	0.005

	
	总氮
	0
	0.143

	
	动植物油
	0
	0.010


（5）监测计划
1）水污染源监测
根据江苏省排污口规范化设置要求，对建设项目污水排放口水污染物定期进行监测，并在排口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。建议具体监测计划如下：
表4-26  技改项目建成后全厂废水环境监测计划及记录信息表
	序号
	排放口编号
	污染物名称
	监测
设施
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工监测方法

	1
	DW001
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	瞬时采样，至少3个瞬时样
	半年一次
	水质pH的测定 电极法HJ1147-2020

	2
	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017

	3
	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989

	4
	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009

	5
	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-1989

	6
	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012

	7
	
	动植物油
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
HJ637-2012

	10
	YS001（雨水排口）
	pH
	/
	/
	/
	/
	/
	
	有流动水排放时
	水质pH的测定 电极法HJ1147-2020

	11
	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017

	12
	
	SS
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989

	13
	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	水质 石油类的测定  紫外分光光度法  HJ970-2018


2）“三同时”验收监测
技改项目不新增员工，产生的废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排，故无需进行监测。
3）应急监测
监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油
监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 
监测布点：雨水排放口、可能受影响的河流。
表4-27  废水应急监测计划表
	污染种类
	监测位置
	测点数
	监测因子

	地表水
	雨水排放口、可能受影响的河流
	/
	pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油


（6）地表水环境影响评价结论
技改项目位于受纳水体环境质量达标区域，产生的废气处理冷却水循环使用，不外排，冷凝水作为一级水冷装置的补充用水，不外排。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。
3、噪声
（1）预测模型
根据声环境导则（HJ2.4-2022）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下：
（1）室内声源在预测点的声压级计算
①首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；
R—房间常数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
③在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心，位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
式中：Lw—中心位置位于透声面积S处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m²。
（2）户外声传播衰减计算
根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用 63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点（r0）和预测点（r））处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级公式；
[image: ]
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； 
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； 
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv—几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr—地面效应引起的衰减，dB； 
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
（3）总声压级的计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
T —用于计算等效声级的时间，s； 
N—室外声源个数； 
ti—在T时间内i声源工作时间，s； 
M —等效室外声源个数； 
tj —在T时间内j声源工作时间，s。
（4）预测值计算
噪声预测值（Leq）计算公式∶
[image: ]
式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； 
Leqg一建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 
Leqb—预测点的背景噪声值，dB
（2）预测参数
1）噪声源强
本项目主要噪声源为各种机械设备运行时产生的噪声，采取减振、隔声等措施处理。各噪声处理前声压级及治理后的噪声排放情况见下表。
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	表4-28  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号 
	建筑物
名称
	声源名称 
	型号 
	声源源强（任选一种） 
	声源控制措施 
	空间相对位置/m 
	距室内边界距离/m
	室内边界
声级
/dB(A)
	运行
时段
	建筑物
插入损
失/ 
dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	建筑物
外距离

	1
	生产车间1
	数控纸管机
	点源
	80/1
	87.85
	厂房隔声、减震、
消声、厂区绿化
	-3
	-10
	0
	33.2
	66.94
	稳定声源
	30
	30.84
	1

	2
	
	数控纸管全自动精切机
	点源
	80/1
	87.85
	
	41
	1
	3.9
	33.2
	66.94
	
	30
	30.84
	1

	3
	
	数控纸管全自动精切机
	点源
	80/1
	87.85
	
	49
	4
	3.94
	33.2
	66.94
	
	30
	30.84
	1

	4
	
	数控纸管全自动精切机
	点源
	80/1
	87.85
	
	57
	7
	3.92
	33.2
	66.94
	
	30
	30.84
	1

	5
	
	无轴自动纸管磨光、上蜡机
	点源
	80/1
	87.85
	
	30
	-13
	3.61
	33.2
	66.94
	
	30
	30.84
	1

	6
	
	磨头机
	点源
	80/1
	87.85
	
	17
	-22
	3.38
	33.2
	66.94
	
	30
	30.84
	1

	7
	
	磨头机
	点源
	80/1
	87.85
	
	24
	-20
	3.45
	33.2
	66.94
	
	30
	30.84
	1

	8
	
	磨头机
	点源
	80/1
	92.85
	
	30
	-17
	3.55
	33.2
	66.94
	
	30
	35.84
	1

	9
	
	挤压机
	点源
	85/1
	87.85
	
	71
	5
	3.73
	33.2
	71.94
	
	30
	30.84
	1

	10
	
	纸管烘干设备（烘房）
	点源
	85/1
	92.85
	
	18
	-11
	3.49
	33.2
	71.94
	
	30
	35.84
	1

	11
	
	在线烘干机
	点源
	85/1
	92.85
	
	74
	2
	3.67
	33.2
	71.94
	
	30
	35.84
	1

	12
	
	纸屑挤压机
	点源
	85/1
	92.85
	
	0
	0
	3.28
	33.2
	71.94
	
	30
	35.84
	1


[bookmark: _Hlk157159410]表4-29  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	序号 
	声源名称 
	型号 
	空间相对位置/m 
	声源源强（任选一种） 
	声源控制措施 
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	DA001风机
	点源
	-15
	-7
	3.12
	90/1
	92.85
	基础减振
	稳定声源

	2
	DA002风机
	点源
	23
	-28
	3.35
	90/1
	92.85
	基础减振
	


2）降噪措施
技改项目噪声源主要来自数控纸管机、风机等设备，其噪声声级在80~90dB(A)之间。项目采取的主要噪声防治措施为：①选用低噪声设备、低噪声工艺；采用声学控制措施，如对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施；改进工艺、设施结构和操作方法等；②用橡胶等软质材料制成垫片或利用弹簧部件垫在设备下面，对设备基础设置减振措施，可起到减振作用；③物料装卸时应轻抓轻放，以减轻对周边环境的影响；④合理安排工作时间；⑤设置声屏障等措施，包括直立式、折板式、半封闭、全封闭等类型措施。采取上述隔声、降噪措施后，厂界噪声可以达标排放。
（3）噪声预测结果
由于该项目设备多数位于室内，且采取减振、隔声等措施。技改项目选择东厂界、东厂界、南厂界、西厂界、北厂界进行噪声影响分析，技改项目建成后各预测点噪声结果见表4-30，技改后全厂各预测点噪声预测结果见表4-31。
表4-30  技改项目噪声预测结果与达标分析表
	序号
	声环境保护目标名称
	噪声现状值/dB(A) 
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声预测值/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标和达标情况/dB(A)

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	/
	/
	65
	55
	51.07
	37.50
	/
	/
	51.07
	37.50
	达标
	达标

	2
	南厂界
	/
	/
	65
	55
	57.43
	47.03
	/
	/
	57.43
	47.03
	达标
	达标

	3
	西厂界
	/
	/
	65
	55
	61.41
	39.85
	/
	/
	61.41
	39.85
	达标
	达标

	4
	北厂界
	/
	/
	65
	55
	55.21
	37.51
	/
	/
	55.21
	37.51
	达标
	达标


表4-31  技改后全厂设备噪声预测结果与达标分析表
	序号
	声环境保护目标名称
	噪声现状值/dB(A) 
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声预测值/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标和达标情况/dB(A)

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	/
	/
	65
	55
	51.14
	39.52
	/
	/
	51.14
	39.52
	达标
	达标

	2
	南厂界
	/
	/
	65
	55
	57.83
	50.30
	/
	/
	57.83
	50.30
	达标
	达标

	3
	西厂界
	/
	/
	65
	55
	61.41
	41.35
	/
	/
	61.41
	41.35
	达标
	达标

	4
	北厂界
	/
	/
	65
	55
	55.31
	41.01
	/
	/
	55.31
	41.01
	达标
	达标


由上表可知，建设项目高噪声设备经减振、隔声和距离衰减后，东厂界、南厂界、西厂界、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，对周围声环境影响较小，不会降低当地的环境声功能级别。
因此，评价认为只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，技改项目生产过程中不会对厂界及敏感目标造成大的影响，可以做到噪声不扰民。
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	（4）噪声监测计划
1）自行监测
根据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251-2022）中厂界环境噪声监测要求，根据GB12348的要求，设置监测点位。每季度至少开展一次昼夜监测，周边有敏感点的，应增加监测频次。
技改项目噪声监测计划如下： 
表4-32  声环境自行监测计划表
	类别
	监测点
	监测项目
	监测频率
	执行排放标准

	噪声
	厂界四周1m处
	等效连续A声级
	一季度一次
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


2）“三同时”验收监测
本项目正常生产后，公司应及时委托环境监测单位对本项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测。
表4-33  本项目噪声验收监测计划表
	类别
	监测点
	监测项目
	监测频率
	执行排放标准

	噪声
	厂界四周1m处
	等效连续A声级
	连续2天，昼、夜各监测一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4、固废
（1）固废源强
技改项目产生的固废主要为废边角料、不合格品、除尘灰、废布袋、废砂带、废活性炭、废过滤材料、废包装材料、空压机含油废液、废劳保用品。
1）废边角料
根据建设单位提供资料，飞条、整形工段产生的边角料约占原料的0.5%，则分纸工段产生的边角料约为50t/a，由建设单位收集后外售综合利用。 
2）不合格品
根据建设单位提供资料，包装过程中会有少量的不合格品产生，产生量约为10t/a，由建设单位收集后外售综合利用。
3）除尘灰
技改项目在抛光、在线抛光工序产生的粉尘经布袋除尘器处理，产生的除尘灰约0.3616 t/a，由建设单位收集后外售综合利用。
 4）废布袋
技改项目布袋定期更换，每年产生量约0.5t/a，由建设单位收集后外售综合利用。
5）废砂带
根据建设单位提供资料，磨光机定期更换砂带，产生的废砂带约0.1t/a。
6）废活性炭
根据前文计算，技改项目年使用活性炭总计为39.312 t/a，活性炭自身重量加吸附污染物的总量约为94.07506t/a。废活性炭由建设单位收集后委托有资质单位处置。
[bookmark: _Hlk144735720]7）废包装材料
技改项目生产过程中需要使用液体蜡、乙醇、树脂，根据建设单位提供资料，液体蜡、乙醇、树脂年用量为2t/a，包装规格为25kg/桶；则废包装桶共产生80个，单个废包装桶约1.4kg，则废包装材料产生量为0.112t/a；胶水年用量为1100t/a，包装规格为1t/桶；则废包装桶共产生1100个，单个废包装桶约0.05kg，则废包装材料产生量为55t/a，则废包装材料合计产生量约为55.112t/a，由建设单位收集后委托有资质单位处置。
8）废过滤材料
技改项目废气处理装置需要定期更换过滤材料，则产生的废过滤材料为0.1t/a。由建设单位收集后委托有资质单位处置。
9）空压机含油废液
现有项目设有3个空压机，会产生空压机含油废液，产生量约为0.1t/a，由建设单位收集后委托有资质单位处置。
10）废劳保用品
技改项目建成后全厂产生废劳保用品约0.2t/a，由建设单位收集后委托有资质单位处置。
（2）固废处置情况
根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果。
技改项目产生的固体废物属性判定情况见下表4-34。
表4-34 技改项目营运期固体废物属性判定情况表
	序号
	污染物名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	预测产生量（t/a）
	种类判断

	
	
	
	
	
	
	固体废物
	副产品
	判定依据

	1
	废边角料
	分条、整形
	固态
	纸管
	50
	√
	/
	《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）

	2
	不合格品
	包装
	固态
	纸管
	10
	√
	/
	

	3
	除尘灰
	废气治理
	
	灰尘
	0.3616
	√
	/
	

	4
	废布袋
	
	固态
	粉尘
	0.5
	√
	/
	

	5
	废活性炭
	
	固态
	活性炭、有机物
	94.07506
	√
	/
	

	6
	废过滤材料
	
	固态
	水蒸气、有机物
	0.1
	√
	/
	

	7
	废砂带
	磨光机
	固态
	砂带
	0.1
	√
	/
	

	8
	废包装材料
	原料包装
	固态
	乙醇、塑料桶等
	55.112
	√
	/
	

	9
	空压机含油废液
	空压机
	液态
	矿物油
	0.1
	√
	/
	

	10
	废劳保用品
	机械维修保养
	固态
	含油抹布、手套等
	0.2
	√
	/
	


固体废物产生及处置情况见表4-35。
表4-35  技改项目运营期固废产生及处置情况
	序号
	固废名称
	属性
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物
类别
	废物代码
	估算产生量(t/a)
	处置方式

	1
	废边角料
	一般工业固废
	固态
	纸管
	根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》鉴别
	/
	SW17
	900-005-S17
	50
	外售综合利用

	2
	不合格品
	
	固态
	纸管
	
	/
	SW17
	900-005-S17
	10
	

	3
	除尘灰
	
	固态
	灰尘
	
	/
	SW17
	900-009-S17
	0.3616
	

	4
	废布袋
	
	固态
	粉尘
	
	/
	SW17
	900-009-S17
	0.5
	

	5
	废砂带
	
	固态
	砂带
	
	/
	SW17
	900-009-S17
	0.1
	

	6
	废活性炭
	危险废物
	固态
	活性炭、有机物
	
	T/In
	HW49
	900-039-49
	94.07506
	委托有资质单位处置

	7
	废过滤材料
	
	固态
	水蒸气、有机物
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.1
	

	8
	废包装材料
	
	固态
	乙醇、塑料桶等
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	55.112
	

	9
	空压机含油废液
	
	液态
	矿物油
	
	T
	HW09
	900-007-09
	0.1
	委托有资质单位处置

	10
	废劳保用品
	
	固态
	含油抹布、手套等
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.2
	


表4-36  技改后全厂运营期固废产生及处置情况
	序号
	固废名称
	属性
	形态
	主要成分
	危险特性鉴别方法
	危险特性
	废物
类别
	废物代码
	估算产生量(t/a)
	处置方式

	1
	废边角料
	一般工业固废
	固态
	纸管
	根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》鉴别
	/
	SW17
	900-005-S17
	355
	外售综合利用

	2
	不合格品
	
	固态
	纸管
	
	/
	SW17
	900-005-S17
	10
	

	3
	除尘灰
	
	固态
	灰尘
	
	/
	SW17
	900-009-S17
	0.3616
	

	4
	废布袋
	
	固态
	粉尘
	
	/
	SW17
	900-009-S17
	0.5
	

	4
	废砂带
	
	固态
	砂带
	
	/
	SW17
	900-009-S17
	0.1
	

	6
	废活性炭
	危险废物
	固态
	活性炭、有机物
	
	T/In
	HW49
	900-039-49
	52.03906
	委托有资质单位处置

	7
	废过滤材料
	
	固态
	水蒸气、有机物
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.1
	

	8
	废包装材料
	
	固态
	乙醇、塑料桶等
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	65.112
	

	9
	空压机含油废液
	
	液态
	矿物油
	
	T
	HW09
	900-007-09
	0.1
	委托有资质单位处置

	10
	废劳保用品
	
	固态
	含油抹布、手套等
	
	T/In
	HW49
	900-041-49
	0.2
	

	11
	餐厨油脂
	一般
固废
	半固态
	动植物油
	
	/
	SW61
	900-002-S61
	1.299
	委托获得许可单位处置

	12
	生活垃圾
	
	固态
	纸类
	
	/
	SW64
	900-099-S64
	9
	环卫清运


（3）固体暂存场所（设施）环境影响分析  
1）一般工业固体废物贮存场所（设施）影响分析
技改项目车间产生的一般工业固废为废边角料、不合格品、废砂带、除尘灰、废布袋。技改项目拟新增一个20m2的一般工业固废堆场。一般固废仓库拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求设计。采用以上处置措施后，固废全部得到妥善处置，不会产生二次污染。
2）危险废物收集、暂存、处理污染防治措施分析
根据《国家危险废物名录》（2021年版），技改项目产生废物中属名录中的危险废物有废过滤材料、废活性炭、废包装材料、空压机含油废液、废劳保用品。危险废物由建设单位收集后委托有资质单位安全处置。
表4-37  技改项目危险废物分析汇总表
	序号
	危险废物名称
	危废
类别
	危废代码
	产生量(t/a)
	产生工序
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废
周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	900-007-09
	废气处理
	固态
	活性炭、有机物
	活性炭、有机物
	11天
	T/In
	危废贮存库暂存+有资质单位处置

	
	废过滤材料
	HW49
	900-041-49
	0.1
	
	固态
	水蒸气、有机物
	水蒸气、有机物
	10天
	T/In
	

	2
	废包装材料
	HW49
	900-041-49
	55.112
	原料包装
	固态
	乙醇、塑料桶等
	乙醇、塑料桶等
	每天
	T/In
	

	3
	空压机含油废液
	HW09
	900-007-09
	0.1
	空压机
	液态
	矿物油
	矿物油
	1年
	T
	

	4
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	0.2
	机械维修保养
	固态
	含油抹布、手套等
	含油抹布、手套等
	每天
	T/In
	


1、危险废物收集污染防治措施分析
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照最新文件要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
2、危险废物暂存污染防治措施分析  
危险废物在满足条件的情况下应尽快送往委托单位处理，确需暂存的，应做到以下几点：  
①应当设置专用的临时贮存设施或场所，贮存设施或场所应符合GB18597-2023规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 本次技改项目危废贮存库依托现有，目前已设有一座面积为10m2的危废贮存库。
②贮存区内禁止混放不相容危险废物。  
③贮存区已设有防渗设施。  
④贮存区符合消防要求，贮存区设置禁火标志，并配置灭火器等设施。 
⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性；贮存容器必须完好无损。
⑥按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
⑦贮存区配备通讯设备，贮存区出入口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017），应针对危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等进行污染防治措施论证及影响分析。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），建设单位已在厂区内南侧设置一座面积为10m2的危废贮存库，企业危废贮存库地面满足防腐防渗要求，可满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；危废贮存库设置托盘；地面用黄色胶带划出特定区域，用于贮存不同类危险废物；危废贮存库内外设置禁火标志，并配备灭火器；危废贮存库出入口安装视频监控设施，进行实时监控。项目经营期满后，由建设单位提交危废贮存库关闭计划书，经批准后委托有资质危废处理单位对危废贮存库进行拆除、处置。因此，危废贮存库能够满足设置要求。
技改项目危废暂存场所基本情况详见表4-38。
表4-38  技改项目完成后危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场
所名称
	危险废物名称
	废物
类别
	废物代码
	占地
面积
	贮存
方式
	贮存能力
	贮存
周期

	1
	危废贮存库
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	10m2（依托现有）
	密封袋装
	5t
	3m2
	1个月

	2
	
	废过滤材料
	HW49
	900-041-49
	
	加盖密封
	0.1t
	0.1m2
	1年

	3
	
	废包装材料
	HW49
	900-041-49
	
	密封袋装
	2t
	3m2
	1年

	4
	
	空压机含油废液
	HW09
	900-007-09
	
	密封桶装
	0.1t
	0.1m2
	1年

	5
	
	废劳保用品
	HW49
	900-041-49
	
	密封袋装
	0.2t
	0.1m2
	1年


危废贮存库面积与危废贮存能力匹配性分析：
项目危险废物为：废活性炭、废包装材料、空压机含油废液、废劳保用品。①废活性炭密封袋装，1个月处理一次，区域占地面积为3m2；②废包装材料加盖密封，1年处理一次，区域占地面积为3m2；③空压机含油废液密封桶装，1年处理一次，区域占地面积为0.1m2；④废劳保用品密封袋装，1年处理一次，区域占地面积为0.1m2；⑤废过滤材料密封袋装，1年处理一次，区域占地面积为0.1m2。
考虑危废贮存库还需设置过道、导流渠，过道宽度为0.5m，整个危废贮存库周围导流渠宽度为0.2m，因此设置危废贮存库面积10m2，可以满足危废贮存要求。
3、运输过程的环境影响分析
危险废物运输中应做到以下几点：
①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。
②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。
③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物编号、性质和运往地点。
④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。
通过该系列措施可保证在运输过程中危险固废对经由地的环境影响较小。
4、委托处置的环境影响分析
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《国家危险固废名录》（2021版），项目产生的危废由有资质的单位进行处理处置，不自行处置。
根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，本项目所有危废必须落实利用、处置途径。技改项目位于江苏省如皋市，周边能够处理项目危险废物的单位为南通九洲环保科技有限公司与上海电气南通国海环保科技有限公司。危废处置单位情况见下表。 
表4-39  项目周边危废处置单位情况表
	危废处置单位情况
	单位名称
	上海电气南通国海环保科技有限公司

	
	许可量（t/a）
	10000
	地址
	老坝港滨海新区（角斜镇）滨海东路6号

	
	经营范围
	焚烧处置HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW49等

	
	单位名称
	南通九洲环保科技有限公司

	
	许可量（t/a）
	20000
	地址
	南通市如皋市长江镇规划路1号

	
	经营范围
	共计20大类（HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW37、HW38、HW39、HW40、HW41、HW42、HW45、HW49（不含900-038-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49））


本项目产生的危废可根据实际情况委托上述公司处置。
5、污染防治措施及其经济、技术分析
危险废物贮存场所（设施）污染防治措施
公司危险废物贮存场所贮存能力满足要求，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-40。
表4-40   危废贮存设施污染防治措施
	类别
	具体建设要求
	本项目拟采取污染防治措施

	危险废物贮存场所
	1、基础必须防渗，并且满足防渗要求。
	企业危废贮存库地面已采用基础防渗，满足防渗要求。

	
	2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
	建设项目废过滤材料、废活性炭、废包装材料、空压机含油废液、废劳保用品，废过滤材料、废活性炭密封袋装、废包装材料加盖密封、空压机含油废液密封桶装、废劳保用品密封袋装贮存在危废贮存库，定期委托具有危废资质单位及时清运，建设单位通过增设排气扇等措施将废气引至外环境。

	
	3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通讯设施；消防设施。
	危废贮存库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等。

	
	4、危险废物堆要防风、防雨、防晒。
	危废贮存库密闭，地面防渗处理，设置托盘，具备防风、防雨、防晒功能。

	
	5、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存 设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。
	建设单位已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控。

	
	6、按照《环境保护图形标志固 体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志。
	技改项目完成后，建设单位重新在厂区门口设置危废信息公开栏，危废贮存库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志。

	危废贮存过程
	1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。
	建设项目危废已分类存放、贮存，不相容的危险废物分类存放。

	
	2、危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和 衬里要与危险废物相容。
	建设项目已采取的危险废物贮存容器材质均与危险废物相容，完好无损，满足要求。

	
	3、不得将不相容的废物混合或 合并存放。
	建设项目每种危险废物均独立包装，分区贮存，不涉及混合问题。

	危险废物暂存管理要求
	须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
	建设项目危废暂存间设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。


根据《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等设置环境保护图形标志。建设项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-41。
[bookmark: _Hlk144729930]表4-41  环境保护图形标志一览表
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	图形标志

	一般固废暂存场所
	提示标志
	长方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	厂区门口
	提示标志
	长方形边框
	蓝色
	白色
	[image: ]

	危废贮存库
	危险废物贮存分区标志
	正方形边框
	黄色
	橘黄色
	[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f15d023bdb4aa047aeada3e5f3b00a.jpg]

	
	危险废物贮存设施标志牌
	长方形边框
	黄色
	黑色
	[image: ]

	
	危险废物标志牌
	正方形
	橘黄色
	黑色
	[image: ]


（6）危险废物运输过程的污染防治措施
技改项目危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。
（7）危险废物环境风险评价 
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），技改项目的危险废物存在泄漏风险，建设单位拟在危废暂存场所设置地沟等，并收集地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中，同时应在危废贮存间内设置禁火标志，并布置灭火器、沙包等消防物资，防止火灾的发生和蔓延。一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾、爆炸事故也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。主要影响如下：
①对环境空气的影响：
技改项目废过滤材料、废活性炭、废劳保用品密封袋装，空压机含油废液密封桶装，废包装材料加盖密封贮存，有效减少挥发性物质对环境空气的影响。
②对地表水的影响：
危废暂存场所具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。
③对地下水的影响： 
危险废物暂存场所已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），进行防腐、防渗，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。
④对环境敏感保护目标的影响：
技改项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。
综上，技改项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，并能及时处置，影响能够控制厂区内，环境风险可接受。
（8）环境管理
针对项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求：
①履行申报登记制度；
②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别；
③委托处置应执行报批和转移联单等制度；
④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换；
⑤固废贮存(处置)场所规范化设置，固体废物贮存(处置)场所应在醒目处设置标志牌。
⑥危废应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。
⑦危险废物产生单位在关键位置设置在线视频监控，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。
本公司产生的固废的处置情况来看，所有固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。
5、地下水    
污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。
（1）地下水环境污染源及污染途径
污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的区域主要有：厂区雨污水管路系统、危废贮存库等。
（2）地下水污染控制措施
①源头控制：技改项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。
②末端控制，分区防控：主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对项目进行分区防控。技改项目分区防渗区划见表4-42。
表4-42  技改项目厂区地下水污染防渗分区一览表
	序号
	区域名称
	防渗分区
	防渗技术要求

	1
	生产车间
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

	2
	一般固废堆场
	
	

	3
	原料仓库
	重点防渗
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，
K≤1×10-7cm/s

	4
	事故应急池
	
	

	5
	危废仓库
	
	

	6
	办公区
	简单防渗
	地面硬化


技改项目周边无集中式地下水源开采及其保护区，周边居民生活用水由自来水管网供给，地下水开发利用活动较少。技改项目投运后，全厂废水主要为员工生活及食堂废水。项目生活污水、食堂废水经化粪池和隔油池预处理后接管至如皋市富港水处理有限公司处理。因此项目对地下水环境影响极小。
6、土壤
（1）土壤环境污染源及污染途径
技改项目相关工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流等措施，正常状况下，项目潜在土壤污染源不会对土壤造成污染。
项目设有危废贮存库，已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设和维护使用，设有截流措施，且暂存的危险废物均定期送有资质单位进行处置，因此，事故情形下泄漏风险很小。
（2）土壤污染控制措施
①定期检查危废贮存库的防渗情况，及时对危废贮存库进行维护。
②此外，一旦发生土壤污染事故，立即启动企业环境风险应急预案，采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。
综上分析，技改项目建成后，正常情况下，对区域土壤环境的影响较小。
7、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。
（1）建设项目风险源调查
对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），技改项目建成后全厂涉及的风险物质见下表。
表4-43  项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式表
	名称
	最大储存量（t）
	储存方式
	储存位置

	技改项目
	胶水
	5
	密封桶装
	生产车间1

	
	液体蜡
	0.15
	密封桶装
	

	
	酚醛树脂
	0.1
	密封袋装
	

	
	酒精
	0.2
	密封桶装
	

	现有项目
	胶水
	2
	密封袋装
	生产车间2

	/
	天然气
	0.035
	管道运输
	/

	技改项目建成后全厂危险废物
	废活性炭
	5
	密封袋装
	危废贮存库

	
	废过滤材料
	0.1
	密封袋装
	

	
	废包装材料
	0.5
	加盖密封
	

	
	空压机含油废液
	0.1
	密封桶装
	

	
	废劳保用品
	0.2
	密封袋装
	

	/
	柴油①
	120L（0.1032t）
	叉车所用，厂内不存储
	/


注:“①”柴油为厂内2辆柴油叉车和1辆抱车所用，厂内不存储柴油，此处柴油装填量按照密度0.86g/cm3进行换算。
“②”天然气由燃气管网输送，厂内不存储，考虑天然气管道破裂，1小时候发现，技改项目建成后，1小时泄漏量约44.3m3，密度取0.8kg/m3，则天然气的泄漏量为0.035t。
（2）环境风险潜势初判
A、危险物质数量与临界量比值（Q） 
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

[image: ]
式中：q1,q2,…,qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；
Q1,Q2,…,Qn——每种环境风险物质的临界量，t。
当Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100
技改项目建成后涉及的危险物质最大存在总量及临界量如下。
表4-44  危险物质最大储存量及临界量
	原料
	最大储存量（t）
	临界量（t）
	q/Q

	技改项目
	胶水
	5
	50
	0.1

	
	液体蜡
	0.15
	50
	0.003

	
	树脂
	0.1
	50
	0.002

	
	酒精
	0.2
	500
	0.0004

	现有项目
	胶水
	2
	50
	0.04

	技改项目建成后全厂危险废物
	废活性炭
	5
	50
	0.1

	
	废包装材料
	2
	50
	0.04

	
	废过滤材料
	0.1
	50
	0.002

	
	空压机含油废液
	0.1
	50
	0.002

	
	废劳保用品
	0.2
	50
	0.004

	/
	柴油①
	120L（0.1032t）
	2500
	0.00004

	/
	天然气②
	0.035
	10
	0.0035

	/
	合计
	0.29694


注：对照附录B，项目胶水、液体蜡、树脂及危险废物等无明确的临界量，本次环评从严参照表B.2健康危险急性毒性物质（类别2、类别3），临界量为50t。
B、环境风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）6.1 内容，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。
技改项目建成后项目Q=0.29694＜1，可直接判定项目环境风险潜势为I。
（3）环境风险评价等级划分
根据前面项目环境风险潜势初判，确定项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定项目风险评价工作等级为简单分析。
[bookmark: _Hlk157775982]（4）环境风险识别
本项目主要环境风险识别如下。
表4-45  项目涉及的危险物质环境风险识别一览表
	序号
	风险单元
	涉及风险物质
	可能影响环境的途径

	1
	危废贮存库
	废活性炭
	泄漏、火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物排放

	2
	
	废包装材料
	

	3
	
	废过滤材料
	

	4
	
	空压机含油废液
	

	5
	
	废劳保用品
	

	6
	原料仓库、生产车间
	胶水
	

	7
	
	液体蜡
	

	8
	
	树脂
	

	9
	
	酒精
	

	10
	叉车
	柴油
	

	11
	管道
	天然气
	

	12
	废气治理设施
	颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx、乙醇
	非正常排放


（5）可能影响环境途径
A、向环境转移途径
向环境转移的主要途径为：火灾爆炸事故过程中燃烧产生的有毒有害气体进入到大气中，对局部大气环境造成污染。泄漏物料如经雨水管道进入外环境，将污染周边地表水体。泄漏液体如控制不当渗入地下，有可能污染地下水和土壤。
B、伴生/次生污染
建设单位厂区发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。在贮存区仓库发生火灾爆炸时，有可能引燃周围可燃物质，产生的伴生事故为其它可燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。
C、废气事故排放
项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着生产设备停止工作，废气超标排放或无组织排放的现象将逐渐减少。
（6）环境风险防范措施
为减少危险废物等可能造成的环境风险，建设单位拟采取以下风险防范及应急措施：
a、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、公用工程、仓库等场所配置足够的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。
b、厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。
c、对于危废贮存库，建设单位设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并于中控室联网。
厂区门口设置危废信息公开栏，危废贮存库外墙及各类危废贮存出墙面设置贮存设施警示标志牌。
d、厂区内雨水管道、事故沟收集系统要严格分开，设置切换阀。
e、环境风险物质如废油桶、废活性炭、废劳保用品等，应密封保存，企业应在桶下设置托盘，有效收集泄露物。
综上分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。
（7）环境风险分析结论
在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。技改项目环境风险简单分析内容见表4-46。
表4-46  本项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年产5000万支纸管生产线技术改造项目

	建设地点
	如皋市长江镇如港路95号

	地理坐标
	经度120°33′27.7393″    纬度32°07′52.4050″

	主要危险物质及分布
	见表4-43

	典型事故情形
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	1 大气：集气罩或管道损坏，导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境。
②地表水、地下水：危险物质发生泄漏、火灾、爆炸过程中，污染物流入区域地表水体，造成区域地表水的污染事故。当管网损坏，废水外泄造成地表水和地下水污染。
③危废储存过程如发生风险物质泄漏，遇明火可能引发火灾爆炸事故。泄漏物质或事故废水如进入外环境，可对周边土壤、地表水造成污染。

	风险防范措施要求
	针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： 
①废气事故排放防范措施  
a.平时加强集气罩的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；  
b.建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；  
c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放；  
d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 
②危废贮存库防范措施
危废贮存库内危废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，采用视频监控，设置液体泄漏收集井，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。

	分析结论：
技改项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝各类环境风险事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。


[bookmark: _Hlk144729817]（8）应急事故池的设置
根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY08190-2019），计算本项目所需事故应急池容积。事故储存设施总有效容积：
V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：
[bookmark: _Hlk144887019]V总：事故缓冲设施总有效容积，m3；
V1：收集系统范围内发生事故的物料量，m3；假定厂内胶水发生泄漏，胶水包装桶容积约1t，V1=1m3；
V2：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区的消防水量，m3；V2=ΣQ消×t消；
Q消：发生事故的储罐、装置或铁路、汽车装卸区同时使用的消防设施给水流量，m3/h；
t消：消防设施对应的设计消防历时，h；
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2，根据建设单位提供资料，厂房防火等级按丁类设计，室外消火栓设计流量为15L/s计；根据表3.5.2，室内消火栓设计流量为10L/s计，根据表3.6.2，丁类厂房火灾延续时间以2h计，故应收集2h的消防废水，则消防水量V2＝（15+10）×2×3600÷1000＝180m3；
V3：发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；事故废水导排管道容量管径为400mm，雨水总排口长度约为800m，雨水管网收纳容积约为100m3，故V3=100m3；
V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，V4=0；
V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
根据关于印发《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法(试行)》的通知(苏污防攻坚指办〔2023〕71 号) 中第九条“初期雨水收集池容积，需满足一次降雨初期雨水的收集。一般情况下，池内容积可按照污染区域面积与一次降雨初期15-30分钟的降雨深度的乘积设计，其中降雨深度一般按10-30毫米设定”。
技改项目污染区域面积约为4000m2（生产区域）。降雨深度取10毫米。则初期雨水量约50m3 ，V5=40m3；
V总＝（V1+V2-V3）max+V4+V5＝1+180-100+0+40＝121m3
因此，目前企业已设有1做容积为42m3事故应急池，本次技改项目在现有基础上进行改造，扩建一座容积为79m3事故应急池，事故应急池合计容积为121m3。
[image: ]
图4-6  事故状态下厂区废水切换控制及排放路线图
[bookmark: _Hlk157776063]8、环境管理
（1）环境管理计划
①严格执行“三同时”制度：在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。
②建立环境报告制度，应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。
③健全污染治理设施管理制度
建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。
④建立环境目标管理责任制和奖惩条例，建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。
⑤建设单位应通过江苏省污染源“一企一档”管理系统进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。
⑥企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。
⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求张贴标识。
⑧企业需要根据《环境信息公开办法（试行）》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息，具体包括：基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；突发环境事件应急预案；其他应当公开的环境信息。此外，企业应通过网站、广播、电视、报纸等便于公众知晓的媒介公开自行监测信息（包括基础信息、自行监测方案、自行监测结果、未开展自行监测的原因和污染源监测年度报告等）。同时，在省、市环保部门统一建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。
⑨对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），技改项目排污许可管理类别属于简化管理。企业应在启动生产设施或者在实际排污之前通过全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，并按申领的排污许可证要求制作并张贴带二维码的标志牌。
表4-48  环境保护图形标志一览表
	排放口名称
	图形标志
	形状
	背景颜色
	图形颜色
	图形标志

	污水排口
	提示标志
	长方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	雨水排口
	提示标志
	长方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	DA001
	提示标志
	长方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	DA002
	提示标志
	长方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]

	噪声源
	提示标志
	长方形边框
	绿色
	白色
	[image: ]


9、生态
技改项目利用现有厂房，不新增用地，项目性质、选址符合区域生态功能区划，不会对生态环境产生影响。
10、电磁辐射
技改项目不涉及电磁辐射。






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	一级水冷（间接水冷）+干式过滤+二级活性炭吸附装置
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	乙醇
	
	

	
	
	颗粒物
	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	
	DA002
	颗粒物
	布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	无组织排放
	厂界
	非甲烷总烃
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	
	
	
	乙醇
	
	

	
	
	
	颗粒物
	
	

	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	/
	《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

	地表水环境
	冷凝水
	COD、SS
	/
	作为一级水冷装置补充用水,不外排

	声环境
	设备噪声
	Leq(A)
	采取合理布局、选用低噪声设备、设备减振、厂房隔声，距离衰减、加强管理等
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	技改项目运营过程中产生的废边角料、不合格品、除尘灰、废布袋、废砂带由建设单位收集后外售综合利用；废过滤材料、废活性炭、废包装材料、空压机含油废液、废劳保用品由建设单位收集后委托有资质的单位处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	源头控制、分区防控

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①废气事故排放防范措施  
a.平时加强集气罩的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；  
b.建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；  
c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放；  
d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 
②危废贮存库防范措施
危废贮存库内危废应分类收集安置，远离火种、热源；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，采用视频监控，设置液体泄漏收集井，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求。

	其他环境
管理要求
	按照各污染物排放情况设置标识标牌。











六、结论
	技改项目符合国家和地方产业政策；拟采用的各项污染防治措施合理有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和本报告表中提出的各项环境保护对策建议，从环保角度分析，南通大亚纸管有限公司年产5000万支纸管生产线技术改造项目的建设是可行的。
上述评价结果是根据南通大亚纸管有限公司提供的规模、布局、工艺流程及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模、工艺流程和排污情况有所变化，应由南通大亚纸管有限公司按环保部门要求另行申报。
建议
1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产，确保各污染物达标排放，污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。 
2、及时检修维护机械设备，切实做好噪声防治措施，尽可能地将噪声影响降低到最低限度。
3、原辅材料储存远离火种、热源，搬运使用时轻装轻卸，操作人员严格遵守操作规程，车间内严禁烟火。
4、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。
5、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。
6、对危险固废实行从产生、收集、运输到处置的全过程管理，按照有关法律法规的要求，对危险废物的全过程管理应报当地环境保护主管部门批准。
7、对废气装置定期检修，保证废气处理装置的正常运行，确保废气稳定达标排放。 
8、根据企业实际情况编制突发环境事件应急预案，按照预案要求落实各项防范措施，并进行培训和演练。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织
	颗粒物
	0.000029t/a
	0.000029t/a
	0.000071t/a
	0.0471t/a
	0.000024t/a
	0.047176t/a
	+0.047076t/a

	
	
	SO2
	0.0123t/a
	0.0123t/a
	0.0307t/a
	0.0096t/a
	0.0103t/a
	0.0423t/a
	-0.0007t/a

	
	
	NOx
	0.0577t/a
	0.0577t/a
	0.1443t/a
	0.0898t/a
	0.0481t/a
	0.2437t/a
	+0.0417t/a

	
	
	非甲烷总烃
	0.1189t/a
	0.1189t/a
	0.2971t/a
	0.21563t/a
	0.2575t/a
	0.37413t/a
	-0.0412t/a

	
	
	乙醇
	/
	/
	/
	0.1572t/a
	/
	0.1572t/a
	+0.1572t/a

	
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.04401t/a
	/
	0.04401t/a
	+0.04401t/a

	
	
	乙醇
	/
	/
	/
	0.1284t/a
	/
	0.1284t/a
	+0.1284t/a

	
	
	颗粒物
	0.00001t/a
	0.00001t/a
	/
	0.0082t/a
	/
	0.00821t/a
	+0.0082t/a

	
	
	SO2
	0.003t/a
	0.003t/a
	/
	/
	/
	0.003t/a
	/

	
	
	NOx
	0.075t/a
	0.075t/a
	/
	/
	/
	0.075t/a
	/

	废水
	废水量
	3825.2t/a
	3825.2t/a
	5737.8t/a
	/
	/
	9563t/a
	/

	
	COD
	1.53t/a
	1.53t/a
	2.295t/a
	/
	/
	3.825t/a
	/

	
	SS
	1.02t/a
	1.02t/a
	1.53t/a
	/
	/
	2.5t/a
	/

	
	NH3-N
	0.0956t/a
	0.0956t/a
	0.1434t/a
	/
	/
	0.239t/a
	/

	
	TP
	0.0152t/a
	0.0152t/a
	0.0228t/a
	/
	/
	0.038t/a
	/

	
	TN
	0.134t/a
	0.134t/a
	0.201t/a
	/
	/
	0.335t/a
	/

	
	动植物油
	0.102t/a
	0.102t/a
	0.153t/a
	/
	/
	0.255t/a
	/

	一般工业
固体废物
	废边角料
	114t/a
	114t/a
	286t/a
	2t/a
	95t/a
	355t/a
	-45t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	10t/a
	/
	10t/a
	+10t/a

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	0.3616t/a
	/
	0.3616t/a
	+0.3616t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	1t/a
	/
	1t/a
	+1t/a

	危险废物
	废活性炭
	7.644t/a
	/
	/
	94.07506t/a
	/
	101.71906t/a
	+94.07506t/a

	
	废过滤材料
	0.1t/a
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废包装材料
	2.8
	2.8
	7.2
	55.112t/a
	2.3
	62.812t/a
	+52.812t/a

	
	空压机含油废液
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废劳保用品
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	一般固废
	餐厨油脂
	0.519t/a
	0.519t/a
	0.78t/a
	/
	/
	1.299t/a
	/

	
	生活垃圾
	15t/a
	15t/a
	22.5t/a
	/
	/
	37.5t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

注       释
一、本报告表应附以下附件、附图：
附图1  项目地理位置图
附图2  项目周边环境现状及卫生防护距离图
附图3  项目厂区平面布置图及雨污水管网图
附图4  项目生产车间设备平面布置图
附图5  项目与江苏省生态空间保护区域分布图
附图6  项目与江苏省管控单元位置图
附图7  项目与南通市管控单元位置图
附图8  项目与如皋市管控单元位置图
附图9  项目生产车间分区防渗图
附图10项目用地规划图
附图11项目声环境功能区划图 
附图12 如皋市水系图
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附件3  法人身份证复印件
附件4  房产证复印件
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